**Техническое задание**

Арт. 11754

**Наименование объекта закупки**

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая

**Цель закупки**

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для всех категорий МГН.

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Раковина представляет собой изделие из высококачественной сантехнической керамики, что обеспечивает высокую прочность приспособлению, длительный период эксплуатации и стойкость к механическим воздействиям. Раковина выполнена с высокими эргономичными свойствами, изготовлена с учётом физических особенностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Имеет вогнутый край, что обеспечивает беспрепятственное пользование смесителем людям в инвалидных креслах, имеет большую неглубокую чашу с удобным для захвата краем. Конструкция раковина оснащена углублёнными поверхностями для вещей и мыльных принадлежностей. Изделие оборудовано системой «слив-перелив», предотвращающей затопление в случае засора основного слива. Вода через дополнительное отверстие в раковине попадает в сифон для слива воды. Монтаж осуществляется креплением к стене. |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации раковина должна быть изготовлена из высококачественной сантехнической керамики.Изделие должно иметь глянцевую гладкую поверхность.Цвет изделия – белый. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения максимальной функциональности раковины она должна быть изготовлена с вогнутым краем и большой не глубокой чашей, на внешней стороне изделия должны иметься углубления для хранения мыльных принадлежностей и средств личной гигиены. Раковина должна быть оборудована отверстием для слива воды, отверстием для защиты от перелива воды и отверстием для установки смесителя. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры раковины должны быть не более 635 мм по ширине, 556 мм по глубине и 250 мм по высоте. |
| Требования к монтажу изделия | С целью обеспечения надёжного крепления, раковина должна монтироваться к поверхности стены не менее чем в двух точках крепления при помощи анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая – 1шт.

Паспорт на изделие – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---