**Техническое задание**

**Наименование объекта закупки**

Дорожный знак 6.4 "Парковка (парковочное место)" – арт.10040

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды» - арт. 10041

**Цель закупки**

Изделие предназначено для обозначения доступной парковки

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Дорожный знак 6.4 "Парковка (парковочное место)"представляет собой антивандальное изделие, выполненное из оцинкованной стали с последующим нанесением визуальной информации для обозначения парковочного места. Табличка 8.17 «Инвалиды» может устанавливаться под знаком "Парковка (парковочное место)"для указания парковочного места для людей с инвалидностью. |
| Требования к марке используемых материалов | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик дорожные знаки должны быть выполнены на основе листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Нанесение визуальной информации осуществляется посредством специальной самоклеящейся матовой ПВХ пленки. |
| Требования к конструкции дорожных знаков | Для придания дополнительной прочности знак крепится на дополнительный каркас.  Углы основ обрабатываются на вырубных прессах. |
| Требования к геометрическим размерам дорожного знака "Парковка (парковочное место)" | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 700 мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 121 мм.  Допустимые отклонения 1 мм. |
| Требования к геометрическим размерам дорожного знака «Инвалиды» | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 350 мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 121 мм.  Допустимые отклонения 1мм. |
| Требования к информационному обеспечению водителей дорожного знака "Парковка (парковочное место)" | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака визуальная информация должна располагаться на синем фоне. |
| Требования к информационному обеспечению водителей дорожного знака «Инвалиды» | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне. |
| Требования к монтажу дорожного знака «Парковка (парковочное место)» | Монтаж изделия осуществляется по средством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требование к монтажу дорожного знака «Инвалиды» | Монтаж изделия осуществляется по средством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дорожный знак 6.4 "Парковка (парковочное место)"– 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды» приобретается отдельно.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---