**Техническое задание**

Арт. 10119-1

**Наименование объекта закупки**

Стойка-демотиватор, односторонняя, из стали в порошковой покраске

**Цель закупки**

Изделие предназначено для привлечения внимания общественности и водителей на необходимость корректного отношения к участникам дорожного движения с ограниченными возможностями.

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет из себя одностороннюю стойку, содержащую информацию, служащую для привлечения внимания водителей. Роль экрана с информацией выполняют листы, натянутые на трубчатую раму. Стойка-демотиватор должна иметь яркую раскраску для привлечения внимания, а также раму такой формы, которая бы обеспечила ей устойчивость и высокую сопротивляемость внешним факторам. |
| Требования к конструкции рамы изделия | Рама изделия должна быть изготовлена промышленным способом из трубы маркой стали не ниже Ст3, диаметром не менее 25мм, с порошковой покраской для обеспечения стойкости к внешним воздействиям и заметности. |
| Требования к конструкции щита с информацией | В целях обеспечения небольшой массы изделия и устойчивости к внешним воздействиям, щит должен быть изготовлен промышленным способом из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,55 мм. Габаритные размеры щита должны быть не менее 1180 мм по высоте, не менее 590 мм по ширине. Количество щитов 1 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | Стойка-демотиватор должна иметь размеры не менее 1365мм по высоте и не менее 660мм по ширине.  Допустимые отклонения 1мм. |
| Требования к покраске | В целях предохранения от внешних воздействий и привлечение внимания, на изделие промышленным способом должна быть нанесена порошковая, глянцевая краска. |
| Требования к информационному обеспечению водителей | Нанесение визуальной информации осуществляется по средством специальной самоклеящейся ПВХ пленки.  Изделие должно содержать специальные обозначения о принадлежности выбранного места инвалидам, а также текстовую информацию крупными буквами, подтверждающую вышеупомянутое обозначение на желтом фоне. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к информационному обеспечению водителей | Изделие должно содержать специальные обозначения о принадлежности выбранного места инвалидам, а также текстовую информацию крупными буквами, подтверждающую вышеупомянутое обозначение. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Стойка-демотиватор, односторонняя, из стали в порошковой покраске – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---