**Техническое задание**

Арт. 52072

**Наименование объекта закупки**

Парковка для собак проводников, настенная, нержавеющая сталь

**Цель закупки**

Оборудование объектов в соответствии с п. 8.5.2 СП 59.13330.2020 (На земельном участке или внутри здания, сооружения следует выделять места для выгула/отдыха собаки-проводника (временная зона, выгородка, помещение).

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой настенную металлическую конструкцию, предназначенную для фиксации поводков с питомцами. Изделие выполнено в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и антикоррозийные свойства. С целью информационного обеспечения о назначении изделия, парковка оборудована информационно-тактильной табличкой, выполненной на основе алюминиевой композитной панели. Монтаж парковки осуществляется на вертикальную поверхность посредством анкерных болтов или саморезов. Табличка крепится после монтажа металлоконструкции, посредством вытяжных заклепок. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных условий: - металлический каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10); - информационная табличка должна быть выполнена на основе АКП толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из металлического цельносварного каркаса и информационно-тактильной таблички.  Для обеспечения прочности конструкции и антикоррозийных свойств, каркас должен быть выполнен из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI304, диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения надежной привязи животных и антикоррозийных свойств, планка каркаса должна быть оборудована проушинами, в количестве не менее 2-х штук, выполненными из нержавеющего металлического прутка толщиной не менее 6 мм. Каждая проушина должна быть оборудована стальными карабинами. Для обеспечения прочного монтажа рамка каркаса должно быть оборудована монтажными пластинами, в количестве не менее 4-х штук, выполненными из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 50х30 мм. Для возможности крепления информационной таблички рамка каркаса должна быть оборудована пластинами, в количестве не менее 6-ти штук, выполненными из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм, размером не менее 20х16 мм.  Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, табличка должна быть выполнена на основе композитной алюминиевой панели, толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения травмобезопасности, табличка должна иметь скругленные углы. Размеры таблички должны быть не менее (ВхШ): 258х458 мм |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть должны быть не менее (ВхШхГ): 300х500х156 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Все сварные швы должны быть зачищены, поверхность должна быть отполирована промышленным способом и не иметь линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление парковки для собак к стене осуществляется посредством монтажных пластин, изготовленных из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), толщиной не менее 3 мм, размером не менее 50х30 мм. Для обеспечения прочного крепления количество пластин должно быть не менее 4-х шт., каждая платина должна иметь монтажное отверстие диаметром не менее 9 мм. |
| Требования к информационному обеспечению | На табличке должна быть представлена визуальная информация в виде знака «парковка для собак», дублированная рельефно-точечным шрифтом, для людей владеющих техникой чтения по системе Брайля. Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим фон таблички должен быть желтого цвета.  Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Парковка для собак проводников, настенная, нержавеющая сталь – 1шт.

Информационно-тактильная табличка – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---