Техническое задание

Арт. 905-0-SPB-15N
Наименование объекта закупки

СП-15 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Душ, монохром, ПВХ
Цель закупки 

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация, обозначающая «Душ», с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. 
Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет приподнятый рельеф символов на высоту не менее 2 мм. 
В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть представлена способом доступным для восприятия данной категории.

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия внешних эстетичных качеств, а также высоких прочностных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой фона и тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, допускается небольшая видимая «проходность» от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. 
Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком.

	Обоснование требований к габаритным размерам
	В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более (ВхШ):
— 150х110 мм;

— 200х160 мм.

Изделие имеет форму с округленными углами.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

— зона восприятия слабовидящих;

— зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
— зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля (по согласованию с заказчиком).

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – жёлтый, цвет брайлевских символов – чёрный. 
В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых пробелов при печати (проходов или линий) шириной более 0,1 мм.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к маркировке


	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны.

	Требования к креплению
	Монтаж информационного указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту.

	Требования к упаковке
	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам


	Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.


Комплектация

СП-15 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Душ, монохром, ПВХ — 
1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия

—
2

