Техническое задание

Арт. 88000
Наименование объекта закупки

Лестница для бассейна, 2 ступени, нержавеющая сталь, D38
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей. 
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Лестницы для бассейна предназначены для комфортного и безопасного спуска в воду и подъёма из воды. Для обеспечения травмобезопасного перемещения в водное пространство бассейны оборудуются лестницами и поручнями.
Данная серия лестниц для бассейна благодаря долговечной нержавеющей стали и компактным размерам предназначена для монтажа в общественных и частных бассейнах.
Лестницы для бассейна с двумя ступенями обладают следующими особенностями:
— длительный срок службы конструкции;
— антискользящее покрытие ступеней;
— резиновые опоры, не нарушающие гидроизоляцию чаши бассейна;
— надёжность и устойчивость конструкции.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия все элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10).

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двух поручней лестницы и двух ступеней, соединённых между собой в единое целое.
Для обеспечения безопасности рук поручни лестницы должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы.
С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручни лестницы должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 38 мм.
Для обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее 1,5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть изготовлено промышленным способом и иметь следующие размеры:
— не менее 1230 мм по высоте;
— не менее 540 мм по ширине;
— не менее 680 мм по глубине. 
Допустимые отклонения по размерам: 
— общая длина: не более 10 мм;
— диаметр трубы: не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Для обеспечения надёжной фиксации и устойчивости изделия к эксплуатационным нагрузкам крепление к стене и полу бассейна должно осуществляться посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10).
Ввиду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина фланцев должна быть не менее 3 мм, диаметр — от 80 до 85 мм. Каждый фланец должен иметь не менее трёх крепёжных отверстий диаметром не менее 6 мм для монтажа посредством анкерных болтов.
Для обеспечения прочности сварного соединения приварка фланцев должна осуществляться с внутренней стороны трубы, не менее чем в трёх точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Лестница для бассейна, 2 ступени, нержавеющая сталь, D38 – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
