Техническое задание
Арт. 607-FL-UF-1-IND
Наименование объекта закупки

План эвакуации на светонакопительной основе (не тактильный), индивидуальный
Цель закупки 

Оборудование помещений в соответствии с ГОСТ 34428-2018, для ориентирования людей в случае чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасной эвакуации.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой индивидуальный план эвакуации, выполненный на светонакопительной (фотолюминесцентной) основе. Изделие не является тактильным и предназначено исключительно для визуального восприятия. ФЭС является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветным схематичным печатным изображением. Цветовое решение графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. 
Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия после монтажа на поверхности, а также безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком. Параметры свечения изделия в темноте должны соответствовать 
ГОСТ 34428-2018.

	Требования к геометрическим размерам
	В связи с ограниченным местом при установке, размер указателя с учётом зоны визуального восприятия должен быть:

— по высоте: не менее 300 мм и не более 1180 мм;
— по ширине: не менее 400 мм и не более 1600 мм.
Толщина изделия — не менее 3 мм. 
Изделие имеет форму с округлёнными углами.

Конкретный габаритный размер изделия в пределах указанного диапазона определяется заказчиком на этапе утверждения макета и фиксируется в согласованной конструкторской документации. Изменение размера после утверждения макета не допускается.

	Требования к информационному содержанию
	Обозначение путей и эвакуационных выходов, по которым в случае пожара обеспечивается самостоятельный выход людей из помещений. Обозначение мест расположения противопожарного оборудования и средств оповещения. Напоминание о первоочередных действиях, которые нужно предпринять при обнаружении очага возгорания. Проведение систематического инструктажа и обучения всего персонала, находящегося в здании, правилам поведения при пожаре. Проведение аварийно-спасательных работ во время ЧС.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон — в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении — желто-зеленый, цвет знаков безопасности — красный, цвет эвакуационных путей движения — зелёный. 
В целях соответствия изделию с высокими эстетическими качествами — графическое изображение и окраска элементов не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к монтажу
	Монтаж изделия осуществляется на вертикальную поверхность (стену) посредством двустороннего скотча, обеспечивающего надёжную фиксацию и простоту установки без применения дополнительного крепежа и инструмента.

	Требования к маркировке
	В виду обеспечения не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима для снятия ответственности с заказчика в случае поставки контрафактной продукции и определения виновной стороны.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
План эвакуации на светонакопительной основе (не тактильный), индивидуальный – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

