Техническое задание
Арт. 10087-107AL
Наименование объекта закупки

Трафарет для установки индикаторов алюминиевых Конус 35мм посредством сверления в линейном порядке
Цель закупки 

Для монтажа тактильных индикаторов в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой шаблон многоразового использования, изготовленный из композитного алюминия, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги.  Предназначен для монтажа тактильных индикаторов в форме усеченных конусов диаметром в линейном расположении способом крепления через сверление.  

	Требования к марке материала
	Для обеспечения высокой прочности и долговечности трафарет должен быть изготовлен из АКП, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм.                                                               

	Требование к конструкции изделия
	Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из АКП толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия под сверление в количестве не менее 64 шт., для возможности монтажа тактильных индикаторов. Отверстия должны располагаться в линейном порядке. 
Для обеспечения монтажа тактильных индикаторов по 
ГОСТ Р 52875-2018, расстояние между центрами отверстий под установку тактильных индикаторов должно быть не менее 60 мм. Диаметр отверстия под сверление должен быть не менее 6 мм и не более 7 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортных условий при монтаже размеры изделия должны быть:
- не менее 480 мм по высоте;
- не менее 480 мм по ширине;
- не менее 3 мм по глубине.


	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Трафарет для установки индикаторов алюминиевых Конус 35мм посредством сверления в линейном порядке – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
