Техническое задание
Арт. 903-0-GOST-4-S
Наименование объекта закупки
Пиктограмма, черный знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, ГОСТ Р 52131, с покрытием
Цель закупки 
Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой информационный указатель, который передает информацию об объекте или услугах, выполненный на основе поливинилхлорида, с нанесением визуальной информации посредством УФ печати. Лицевая часть изделия имеет 2-х слойное защитное покрытие.

Пиктограмма соответствует требованиям ГОСТ Р 52131.

	Требования к материалам
	Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, табличка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати.

	Обоснование требований к размерам
	Размеры изделия должны соответствовать нормативным требованиям ГОСТ Р 52131 и быть не менее (ВхШ):

- 100х100 мм

- 150х150 мм

- 200х200 мм

	Требования к информацион-

ному содержанию
	Визуальный указатель должен отображать информацию в соответствии с ГОСТ Р 52131 о наличии лифта, адаптированного для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов на креслах-колясках), и информировать о возможности вертикального перемещения между этажами. Графическое изображение должно включать две стрелки, указывающие направления «вверх» и «вниз».

	Требования к цветовому решению
	С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, в соответствии с ГОСТ Р 52131, указатель должен быть выполнен в двухцветном (монохромном) исполнении: фон - белого цвета; изображение – черного цвета. 

	Требования к защитному покрытию
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. 

	Требования к креплению
	Монтаж информационного указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту.


	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделие должны быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку.  


Комплектация

Пиктограмма, черный знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, ГОСТ Р 52131, с покрытием – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 

 ---
