Техническое задание

Арт. 82042-01
Наименование объекта закупки

Скамья для инвалидов, сталь марки Ст3 с порошковым покрытием, настил ПВХ имитация дерева
Цель закупки 
Оборудование объектов с большой и средней проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Изделие предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. 
Монтаж скамьи осуществляется путем бетонирования на глубину не менее 500 мм.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств конструкция каркаса изделия должна быть изготовлена из стали марки не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет окраски – серый шагрень глянцевая (RAL 7004).
Сиденье представляет собой настил, изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ) с имитацией древесины.

	Требование к конструкции скамьи
	Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и ПВХ настила. Металлический каркас представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, в количестве не менее 2-х штук, соединённых между собой профильной трубой.  Каждая вертикальная стойка состоит из 2-х стальных профильных труб не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм; наклонной поверхности для усиления каркаса изготовленной из стальной профильной трубы не менее 20х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм; установленной на ней стальных кронштейнов толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления деревянного настила. Профильная труба, расположенная между стойками, должна быть не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм. 
Для обеспечения устойчивости и прочного фиксирования скамьи путем бетонирования к стойкам должна быть приварена крестовина, выполненная из профильной трубы 20х40 мм, толщиной не менее 1,5 мм, размерами не менее 600 мм в ширину и не менее 440 мм в глубину.                                           Для обеспечения комфорта и долговечности использования настил должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм, длиной не менее 600 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Количество досок не менее 5 шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. 

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— высота: не менее 1468 мм;
— ширина: не менее 600 мм;
— глубина: не менее 440 мм.
Допустимые отклонения по размерам — не более 1 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям


	Надежную фиксацию путем бетонирования обеспечивает крестовина, приваренная к вертикальным стойкам, выполненная из металлической профильной трубы марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм, размером не менее 20х40 мм.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	В правой части сидения расположена инкрустированная тактильная антивандальная табличка с применением системы Брайля и тактильным указателем доступности скамьи. Поверхность таблички не выходит за поверхность сидения, и имеет врезное крепление. Материал изготовления: алюминий, толщиной не менее 3 мм с защитным двухслойным покрытием.

	Требования к поверхности
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Скамья для инвалидов, сталь марки Ст3 с порошковым покрытием, настил ПВХ имитация дерева – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
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