Техническое задание
Арт. 52250
Наименование объекта закупки

Игровое пространство «Волшебная пещера» для сенсорных и коррекционных занятий, сборная конструкция
Цель закупки 

Для создания безопасного и комфортного сенсорного пространства для игр, релаксации и сенсорного развития детей. Изделие предназначено для использования в сенсорных и коррекционных залах, детских садах, центрах раннего развития, реабилитационных и инклюзивных учреждениях, а также для организации домашнего сенсорного уголка.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой детское сенсорное оборудование в виде уютной пещеры (домика) с мягкими подушками, игровым матом и тканевым куполом. Конструкция обеспечивает безопасное и комфортное пространство для игр, релаксации и сенсорного развития. Внутреннее пространство позволяет свободно разместиться нескольким детям одновременно. Конструкция может быть оборудована световыми гирляндами для создания расслабляющей атмосферы, а также мягкими аксессуарами (плед, игрушки). Применяются экологичные, долговечные и гипоаллергенные материалы.

	Требования материалам
	Для обеспечения прочности, устойчивости к нагрузкам и долговечности каркас изделия должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 15 мм марки не ниже ФК 2/2 шлифованной. Применение более тонкой фанеры или иных материалов не допускается, так как это снижает несущую способность изделия.
С целью обеспечения комфорта и безопасности детей матрасы и подушки должны быть выполнены из высокоплотного мебельного эластичного поролона, с наполнителем из синтешара и чехлами из ткани рогожка (цвет – коричневый).
Для обеспечения эстетичного внешнего вида и долговечности накидка должна быть выполнена из ткани Оксфорд 210D (80 г/м², цвет – синий) или ткани рогожка (цвет – коричневый).
Для обеспечения надёжности соединений крепёжные элементы должны быть выполнены из стали.
С целью обеспечения сохранности изделия при транспортировке упаковка должна быть выполнена из прочного гофрокартона марки не ниже Т-22.

	Требования к конструктивному исполнению
	С целью обеспечения высокой жёсткости и надёжности основания каркас изделия должен быть выполнен в виде цельной фанерной конструкции, изготовленной промышленным способом.
Для обеспечения комфорта и сенсорного развития изделие должно быть укомплектовано:
— двумя мягкими матрасами с чехлами на молнии;
— четырьмя подушками;
— накидкой из ткани;
— игровым матом.
С целью обеспечения безопасности при эксплуатации конструкция не должна иметь острых углов, заусенцев и выступающих элементов; все поверхности должны быть отшлифованы.
Для обеспечения удобства сборки изделие должно быть сборно-разборным, с использованием мебельных винтов и гаек Эриксона.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортного размещения нескольких детей одновременно габаритные размеры изделия должны соответствовать следующим параметрам:
— не менее 1600 мм по высоте;
— не менее 1600 мм по ширине;
— не менее 1200 мм по глубине.
Для обеспечения точности сборки и эстетичного внешнего вида допустимые отклонения по габаритным размерам не должны превышать 5 мм.

	Требования к монтажу
	Для обеспечения сохранности заводской геометрии и исключения ошибок при сборке изделие поставляется в разобранном виде в упаковке (2 коробки). 
Порядок сборки на месте:
1. Извлеките детали из упаковки.
2. Соберите каркас с помощью винтов М6×25 и гаек Эриксона М6 (в кол-ве не менее 16 шт.).
3. Уложите матрасы на каркас.
4. Установите подушки и накидку.
5. Установите изделие на ровную поверхность пола.
Для обеспечения устойчивости и безопасности использования установка производится на ровную, твёрдую горизонтальную поверхность. Крепление к полу не требуется.

	Требования к упаковке


	В целях обеспечения сохранности изделия при транспортировке и хранении изделие должно быть упаковано в прочную упаковку – гофрокартон марки не ниже Т-22. Комплектующие укладываются в упаковку №1 и №2. На упаковку должна быть нанесена маркировочная наклейка с указанием артикула.

	Требования к товарам/услугам/работам

	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнению
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Каркас – 1 шт.;
Накидка – 1 шт.;

Комплект матрасов – 1 компл.;

Комплект подушек – 4 шт.;

Вставка – 2 шт.;

Гайка Эриксона М6 и винт мебельный М6х25 (комплект) – 16 шт.;

Пакет с замком Zip-Lock 80х120 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
