Техническое задание
Арт. 50581
Наименование объекта закупки
Индукционная система с субтитрированием «ВЕГА-2»

Цель закупки 
Для обеспечения беспрепятственной коммуникации с людьми, имеющими нарушения слуха, в рамках программы «Доступная среда». Система предназначена для озвучивания и передачи сигнала на слуховые аппараты через индукционную петлю, а также для текстового сопровождения (субтитров) путём преобразования речи оператора в текст на встроенном экране.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Индукционная система «ВЕГА-2» представляет собой стационарное или переносное устройство, выполненное в пластиковом корпусе со встроенным сенсорным экраном (планшетом). 
Для обеспечения максимальной функциональности система интегрирует в себе индукционную петлю и планшет с предустановленным программным обеспечением, которое при наличии Wi-Fi позволяет работать в режиме текстофона. Устройство обеспечивает озвучивание и передачу сигнала на слуховые аппараты через индукционную петлю, а также текстовое сопровождение (субтитры) путём преобразования речи оператора в текст на встроенном экране, что делает коммуникацию доступной для всех категорий людей с нарушениями слуха.

	Требования к функционалу
	Для обеспечения беспрепятственной коммуникации с людьми, имеющими нарушения слуха, устройство должно обеспечивать:
Захват и передачу звука:
— захват звука встроенным экранированным микрофоном;
— усиление голоса оператора и передачу его через индукционную петлю непосредственно на слуховые аппараты слабослышащих людей, переключённые в режим «Т»;
— передачу сигнала без потери качества и с минимальными искажениями.
Текстовое сопровождение:
— преобразование речи оператора в текстовую информацию (субтитры), отображаемую на сенсорном экране;
— работу в режиме текстофона при наличии Wi-Fi;
— отображение текста в реальном времени с высокой степенью распознавания.
Автономность и управление:
— автономную работу планшета от встроенного аккумулятора при отключении внешнего питания;
— управление интерфейсом через сенсорный экран;
— включение/блокировку экрана посредством антивандальной кнопки с белой подсветкой.

	Требование к техническим характеристикам 
	Для обеспечения комфортного визуального восприятия текстовой информации экран должен быть выполнен цветным, сенсорным, размером не менее 8 дюймов, что позволяет отображать субтитры крупным шрифтом и обеспечивать удобство управления интерфейсом.
Для обеспечения передачи звукового сигнала на слуховые аппараты индукционная петля должна быть встроена внутри корпуса устройства, что исключает необходимость внешних подключений и повышает надёжность работы.
Для обеспечения качественного захвата речи оператора микрофон должен быть встроенным и экранированным, что минимизирует воздействие внешних помех и обеспечивает чистоту передаваемого сигнала.
Для обеспечения работы устройства от сети переменного тока питание должно осуществляться через внешний адаптер с параметрами 220/15 В, 1,2 А, что гарантирует стабильность работы и безопасность эксплуатации.
Для обеспечения бесперебойной работы при отключении внешнего питания планшет должен иметь возможность работать от встроенного аккумулятора, что гарантирует непрерывность коммуникации.
Для обеспечения удобства и антивандальной защиты управление включением и блокировкой экрана должно осуществляться посредством антивандальной кнопки с белой подсветкой.
Для обеспечения компактности и удобства размещения на рабочей поверхности габаритные размеры устройства должны составлять: 

– не менее 115 мм по высоте;

– не менее 276 мм по ширине;

– не менее 191 мм по глубине.
Для обеспечения возможности переноски и установки устройства без применения специальной техники вес изделия должен составлять не более 2,30 кг.
Для обеспечения эстетичного внешнего вида и соответствия корпоративному стилю устройство должно быть выполнено в белом цвете.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности, долговечности и эстетичного внешнего вида изделия все элементы конструкции должны быть изготовлены из качественных материалов.
Для обеспечения механической прочности и устойчивости к внешним воздействиям корпус должен быть выполнен из ПВХ-каркаса и цельнолитого пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к деформациям.
Для обеспечения защиты экрана и эстетичного внешнего вида лицевая накладка должна быть выполнена из монолитного прозрачного поликарбоната толщиной не менее 1 мм, что обеспечивает высокую прозрачность и устойчивость к царапинам.
Для обеспечения жёсткости конструкции и надёжной фиксации внутренних компонентов внутренние детали должны быть выполнены из вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм и не более 10 мм.
Для обеспечения надёжного соединения элементов конструкции крепёж и фурнитура должны быть выполнены из стальных шурупов и двусторонней клейкой ленты, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам.

	Требования к безопасности
	Для обеспечения безопасности при эксплуатации:
— конструкция не должна иметь острых углов и выступающих элементов;
— электрические компоненты должны иметь защиту от поражения электрическим током;
— подключение к сети 220 В должно осуществляться через внешний адаптер, входящий в комплект поставки.

	Требования к монтажу
	Для обеспечения удобства эксплуатации устройство предназначено для установки на горизонтальную поверхность (стол, стойка) внутри помещений. Подключение питания осуществляется через внешний адаптер (220/15 В) к гнезду питания на корпусе. При подключении к сети 220 В индукционная система включается автоматически, что упрощает работу оператора и исключает необходимость дополнительных действий. Рекомендуемая высота установки — на уровне рабочей поверхности оператора.

	Требования к упаковке
	С целью сохранности изделия до монтажа транспортировка должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей защиту от механических повреждений и загрязнений. На упаковку наносится наклейка с артикулом для идентификации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Индукционная система с субтитрированием «ВЕГА-2» – 1 шт.;

Адаптер питания 220/15 В – 1 шт.;

Кабель питания – 1 шт.;

Руководство по установке ПО – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия
–
