Техническое задание

Арт. 70003-4
Наименование объекта закупки

Крючок-держатель для трости и костылей, М16, нержавеющая сталь
Цель закупки 

Адаптация объектов с целью обеспечения комфортабельных условий для людей с нарушением ОДА (согласно Требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и СП 59.13330.2020).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой универсальный травмобезопасный крючок-держатель, изготовленный из листовой стали марки Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской серебристо-серого цвета. В комплект изделия входит прямоугольная тактильная табличка, изготовленная из АКП с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде костылей для обозначения назначения изделия.
Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН. Размещается на высоте не выше 1,3 м. Монтаж изделия осуществляется на дюбель-гвозди.

Максимально допустимая нагрузка не более 16 кг.


	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, держатель должен быть изготовлен из листовой стали марки не ниже Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. 
Цвет – серебристо-серый (RAL 7001).
Информационная тактильная табличка должна быть изготовлена из АКП пластика толщиной не менее 3 мм. 

	Требование к конструктивному исполнению 
	Конструктивно крючок-держатель представляет собой цельносварное изделие, состоящее из фланца и кронштейна. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств фланец и кронштейн должны быть изготовлены из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. 
Для обеспечения надежной фиксации, фланец должен быть не менее 40 мм по высоте, не менее 95 мм по ширине и иметь не менее 3-х отверстий диаметром 4 мм под дюбель гвозди. 
С целью информационного обеспечения людей с нарушениями ОДА, крючок должен быть инкрустирован в тактильный указатель, выполненный из АКП, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 150 мм по высоте, не более 210 мм по ширине. 
С целью соблюдения травмобезопасности все края таблички должны быть скошенными на 300 и обработанными промышленным способом.

	Требования к геометрическим размерам
	Все изделия должны быть выполнены промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВхШхГ):
— табличка: 150×210×3 мм;
— крючок: 40x95x105 мм.

	Требования к информационному обеспечению тактильной таблички
	С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность информационной таблички должна быть нанесена тактильная информация: 
—посредством тифлографики - изображение костылей;
— посредством шрифта по системе Брайля информация о назначении изделия. 

	Требования к тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 по                                   ГОСТ Р 51671-2020.

	Требование к цветовому решению тактильной таблички
	Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, информационная табличка должна быть серебристо-серого цвета (RAL 7001) с нанесением тифлографики и Брайлевских символов белого цвета.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям


	С целью обеспечения надёжной фиксации крючка-держателя на поверхности, крепёжный фланец должен быть выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 3-х монтажных отверстий для дюбель-гвоздей.
Крепление основания таблички производится при помощи двусторонней клеящейся ленты.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Крючок-держатель для трости и костылей, М16, нержавеющая сталь – 1 шт.;
Тактильная табличка – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

