Техническое задание

Арт. 52106-3
Наименование объекта закупки

Индукционная система портативная VERT ALPHA, синяя
Цель закупки 
Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда». 

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Устройство предназначено для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Устройство предназначено для трансляции звуковых сообщений, посредством магнитного поля в слуховой аппарат, по встроенному в систему беспроводному каналу Bluetooth. 
Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиковом корпусе с двумя панелями управления, расположенными в лицевой и задней части устройства, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течение 4-х часов. Устройство дополнительно укомплектовано специализированным наушником, являющимся аналогом слухового аппарата в режиме «Т», но работающим без непосредственного участия индукционного контура, т. е. подключенным напрямую к усилителю посредством штекерного разъёма. 
Для работы оператора с системой на удаленном расстоянии, она укомплектована настольным микрофоном. Также в комплект входит инфракрасный пульт ДУ, обеспечивающий возможность управления MP3 модулем на удаленном расстоянии. 
Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора, в комплект входит сборно-разборная подставка, обеспечивающая установку устройства в вертикальном положении. Подставка выполнена из прозрачного ABS пластика и обеспечивает беспрепятственное управление устройством. 
Основные места использования портативных (настольных) систем — зоны обслуживания населения (из расчета 1 шт. на 1 рабочее место): в магазинах, развлекательных центрах (прикассовая зона), отелях (ресепшн), аэропортах и вокзалах (информационные окошки, кассы) и т.д.

	Требования к функционалу
	Устройство должно обеспечивать:
— трансляцию звукового потока через встроенный или выносной микрофон, без посторонних шумов и помех посредством магнитного поля, с использованием слухового аппарата;
— трансляцию звукового потока через встроенный или выносной микрофон, без посторонних шумов и помех посредством встроенного усилителя, без использования слухового аппарата слабослышащими людьми (посредством специализированного наушника);
— трансляция потокового аудио сигнала по встроенному беспроводному каналу Bluetooth посредством магнитного поля;
— воспроизведение звуковых MP3 файлов с карты памяти формата TF (micro-SD) и трансляцию их посредством магнитного поля;
— прием сигналов местных радиостанций в диапазоне FM и трансляцию их посредством магнитного поля;
— воспроизведение звуковых файлов со стандартных USB носителей и трансляцию их посредством магнитного поля.

	Требование к конструктивному исполнению
	Индукционная система представляет собой цельное устройство, выполненное в пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика. Внутренняя часть устройства должна быть оборудована электронными компонентами и индукционной петлей. Лицевая панель корпуса должна быть оборудована модулем воспроизведения звука (MP3) с элементами управления:
— Слот под карту памяти micro-SD;
— Гнездо USB;
— Гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX);
— Кнопка уменьшения громкости/переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты;
— Кнопка воспроизведения/паузы;
— Кнопка увеличения громкости/переход на следующий трек/выбор радиочастоты;
— Кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3);
— Информационный дисплей.
Задняя часть корпуса должна быть оборудована элементами управления устройством:
— Кнопка включения системы;
— Кнопка выключения системы;
— Индикатор активности работы (красный);
— Индикатор включения питания (зеленый);
— Гнездо для подключения наушника;
— Гнездо под внешний микрофон;
— Гнездо для подключения зарядного устройства;
— Переключатель режима работы: Модуль MP3 / микрофон;
— Переключатель режима работы микрофона: Встроенный микрофон / внешний микрофон.
Для установки корпуса в вертикальном положении подставка должна быть выполнена из прозрачного пластика.

	Технические характеристики

	Питание и электрические характеристики:
Встроенный Ni-MH аккумулятор: 12 В, 2000 мАч
Внешний блок питания: AC 220В / DC 15В, 1А
Максимальная выходная мощность: 7 Вт
Средний ток потребления: 0,5А
Пиковый ток потребления (при максимальном сигнале): не более 1А
Время работы устройства: до 4 часов при использовании микрофона, до 3 часов при использовании MP3 плеера.
Функциональные характеристики:
3 режима работы: встроенный микрофон, выносной микрофон, режим воспроизведения звуковых файлов или трансляции радиостанций.
Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения): есть
Возможность подключения наушника: есть
Разъем подключения наушника: 3,5 mm, audio, stereo
Разъем подключения микрофона: 3,5 mm, audio, mono
Система воспроизведения звуковых файлов со встроенным радиоприемником: диапазона FM.
Интерфейсы: USB, Bluetooth
Формат флэш-карт: micro-SD
Технические характеристики микрофона:
Тип устройства: настольный электретный (конденсаторный) микрофон;
Диаграмма направленности: всенаправленная;
Частотный диапазон: от 50 до 10000 Гц (10 кГц);
Чувствительность: -58 дБ;
Интерфейс подключения: mini-Jack (3,5 мм);
Конструктивные особенности: гибкая ножка, встроенная кнопка отключения звука (Mute).
Технические характеристики индукционной системы:
Площадь покрытия: до 1,2 м² в рабочем диапазоне 1 кГц
Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц — 10 кГц
Технические характеристики наушника:
Чувствительность: 102 дБ при 1 кГц
Импеданс: 16–32 Ом
Частотный диапазон: 20 Гц – 18 кГц
Конструкционные характеристики:
Материал корпуса: пластик
Степень защиты: IP53
Габаритный размер: 205×280×30 мм (без учета подставки)
Вес устройства: не более 1 кг
Температурные режимы:
Температурный диапазон эксплуатации: от 0 до +40 °С
Температурный диапазон транспортировки и хранения: от –20 до +40 °С

	Требования к креплениям
	Для обеспечения функционального использования устройство должно иметь подставку для установки на горизонтальную поверхность.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе.


Комплектация
Индукционная система портативная VERT ALPHA, синяя – 1 шт.;
Микрофон для индукционной системы VERT ALPHA – 1 шт.;
Блок питания 220-15 Вольт – 1 шт.;
Наушник – 1 шт.;
Пульт ДУ, инфракрасный – 1 шт.;
Подставка для установки на стол – 1 шт.;
Наклейки доступности помещения – 2 шт.;
Упаковка – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
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