Техническое задание

Арт. 80019-7
Наименование объекта закупки

Поручень опорный, откидной, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм, ГОСТ
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой откидной U-образный поручень с креплением к стене. Предназначен для адаптации санузла, служит опорой для рук людям, имеющим ограничения по здоровью, а также детям. Конструкция поручня имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Для удобства пользования изделие имеет откидной механизм, посредством которого можно сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать.
Особенностью конструкции является наличие промежуточного вала и опорной пластины, что обеспечивает плавность хода и надежную фиксацию. Откидной поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы поручня должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10.)

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного U-образного элемента, опорной пластины и фиксирующего вала.
С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 
Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.
Опорная пластина представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из пластины, проушин и фиксатора. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 100×240 мм и иметь не менее 6 отверстий диаметром не менее 6 мм.
Для обеспечения плавного хода и надежной фиксации откидного элемента в конструкции должен быть предусмотрен специальный вал с пружинным механизмом. 
Для обеспечения прочного крепления поручня к опорной пластине проушина должна быть выполнена из стали толщиной не менее 3 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры (ВxШxГ): 240х100х792 мм (с учетом монтажной пластины.

Габаритные размеры откидного элемента должны быть: высота не более 150 мм, глубина не более 789 мм (без учета выступающих крепежных элементов).                                                                   Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня к стене осуществляется посредством опорной пластины, изготовленной из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08X18H10). 
Ввиду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина пластины должна быть не менее 3 мм, пластина должна иметь не менее шести крепежных отверстий, диаметром не менее 6 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень опорный, откидной, пристенный, нержавеющая сталь, D38 мм, ГОСТ – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

