Техническое задание
Арт. 10087-57-ST
Наименование объекта закупки

Трафарет из стали для полос Р35x300 I-15, направление движения
Цель закупки 

Для монтажа тактильных индикаторов в соответствии с СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой шаблон многоразового использования, изготовленный из листовой стали, обладающего высокой ударопрочностью, огнестойкостью и лёгкостью, что в значительной мере позволяет уменьшить расходы на транспортные услуги.  Предназначен для монтажа тактильных индикаторов в форме полосы в линейном порядке через сверление.

	Требования к марке материала
	Для обеспечения высокой прочности и долговечности трафарет должен быть изготовлен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм и не более 4 мм.                                                               

	Требование к конструкции изделия
	Для обеспечения высокой ударопрочности, изделие должно быть изготовлено из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Изделие должно иметь отверстия под сверление в количестве не менее 32 шт., для возможности монтажа тактильных индикаторов в форме полосы. Отверстия должны располагаться в линейном порядке. 
Диаметр отверстия под сверление должен быть не менее 6 мм и не более 7 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения комфортных условий при монтаже размеры изделия должны быть:
- не менее 228 мм по высоте;
- не менее 820 мм по ширине;
- не менее 3 мм по глубине.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Трафарет из стали для полос Р35x300 I-15, направление движения – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
