Техническое задание
Арт. 50590
Наименование объекта закупки
Навес для подъемника
Цель закупки 
Для обеспечения защиты вертикального подъемника для маломобильных групп населения от атмосферных осадков и внешних воздействий при эксплуатации на открытом воздухе.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой навес, предназначенный для защиты вертикального подъемника для МГН от атмосферных осадков (дождя, снега) и прямых солнечных лучей при эксплуатации на открытом воздухе. Навес представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из четырёх опорных столбов, каркаса крыши, декоративных панелей и кровельного покрытия из сотового поликарбоната. Конструкция обеспечивает надёжную защиту подъемника и безопасность пользователей при входе/выходе на платформу. 
Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется на месте установки.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, прочности и долговечности:
— опорные столбы должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением не менее 60×60×3 мм;
— каркас крыши, балки и внутренние трубы — из профильной стальной трубы не менее: 20×20×1,5 мм, 40×40×1,5 мм, 50×50×1,5 мм;
— листовые детали (фланцы, пластины, заглушки, панели) — из листовой стали марки не ниже Ст08пс и Ст3пс толщиной не менее 1,2–5 мм;
— декоративные планки и ленты — из оцинкованной стали не менее 0,55 мм;
— кровельное покрытие — из сотового поликарбоната толщиной не менее 6 мм, синего цвета;
— крепёжные элементы — из нержавеющей стали (болты, гайки, шайбы, заклёпки).

	Требование к конструкции
	Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из:
— четырёх опорных столбов с фланцами и заглушками;
— двух каркасов крыши;
— двух декоративных панелей;
— внутренних труб (4 шт.);
— балки;
— планок и лент;
— кровельного покрытия из сотового поликарбоната;
— комплекта крепежа.
Все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом для обеспечения антикоррозионной защиты. Кровельное покрытие — сотовый поликарбонат синего цвета.
Изделие должно обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом и иметь габаритные размеры:

- от 3000 до 4200 мм по высоте (предусмотрена регулировка);

- не менее 1800 мм по ширине;

- не менее 2065 мм по глубине.

	Требования к цветовому исполнению
	Металлические детали (столбы, каркас, панели, планки и ленты) должны быть окрашены порошково-полимерным способом – чёрный муар матовый (RAL 9005). 
Кровельное покрытие (поликарбонат) поставляется в синем цвете.

	Требования к монтажу
	Монтаж навеса осуществляется на предварительно подготовленное основание (бетон, асфальт, утрамбованный грунт) непосредственно на месте установки подъёмника. Столбы фиксируются к основанию через фланцы с помощью анкерных болтов (не входят в комплект). Сборка каркаса производится на месте с использованием входящего в комплект крепежа. После сборки каркаса производится установка кровельного покрытия (поликарбонат) с фиксацией саморезами и заклёпками.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам


	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Навес для подъемника – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

