Техническое задание

Арт. 52398
Наименование объекта закупки

Горка для ходьбы реабилитационная малая
Цель закупки 
Оборудование помещений для занятий по восстановлению навыков ходьбы, равновесия и реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, после травм, инсульта или протезирования.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Горка для ходьбы реабилитационная малая предназначена для восстановления навыков ходьбы, равновесия и проверки работы протезов. 
Конструктивно изделие представляет собой металлический каркас, оборудованный наклонной поверхностью (горкой) с площадкой и ступенями, а также поручнями для дополнительной опоры и поддержания равновесия во время подъёма, спуска и ходьбы. Складная конструкция и телескопические стойки обеспечивают компактное хранение и возможность регулировки высоты. 
Изделие предназначено для реабилитации после травм, инсульта или протезирования, а также подходит для пожилых людей. Конструкция выдерживает нагрузку до 250 кг/м². 
Горка для ходьбы поставляется в разобранном виде, что обеспечивает удобство при транспортировке и позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка изделия осуществляется посредством болтового соединения. 

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности изделия и долговечности эксплуатации конструкция изготавливается из:
— трубы профильной сечением не менее: 25×25×2 мм, 30×30×1,5 мм, 40×40×1,5 мм, марки стали не ниже Ст3;
— трубы круглой диаметром не менее 40×1,5 мм (AISI 304) для выдвижных элементов;
— трубы круглой диаметром не менее 38×1,5 мм (AISI 304) для поручней;
— листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм и не более 3 мм;
— алюминиевого рифлёного листа марки не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 3 мм для настилов;
— алюминиевого композитного листа (АКП) толщиной не менее 3 мм для обшивки.
Для обеспечения антикоррозийных условий все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – чёрный (RAL 9005).

	Требования к конструкции изделия

	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из:
— рамы площадки с наклонной поверхностью;
— рамы ступеней;
— стоек с выдвижными трубами (4 шт.);
— поручней (2 шт.) с отводами и заглушками;
— настилов из алюминиевого рифлёного листа (4 шт.);
— обшивки из АКП с УФ-печатью (4 шт.).
Для удобства транспортировки конструкция должна быть сборно-разборной. 
Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, элементы каркаса должны быть выполнены из профильной трубы и листовой стали. Конструкция должна обеспечивать возможность регулировки высоты поручней посредством телескопических стоек с фиксацией в заданном положении. 
Для обеспечения комфортных условий захвата кистью руки, поручни должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 
Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни изготавливаются из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.

	Требования к габаритным размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами в собранном виде:
— регулируемая общая высота изделия (от основания до верхней точки) – от 1000 до 1400 мм;
— высота настила площадки от уровня основания (пола) – от 700 до 1000 мм;
— ширина: не менее 886 мм;
— длина: не менее 1726 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Рама площадки – 1 шт.;
Рама ступеней – 1 шт.;

Стойки – 4 шт.;

Поручни – 2 шт.;

Пакет ЗИП с метизами – 1 компл.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–

2

