Техническое задание

Арт. 59383
Наименование объекта закупки

Леерное ограждение
Цель закупки 
Для оборудования объектов с целью обеспечения безопасного передвижения и предотвращения падений маломобильных групп населения на лестничных маршах, пандусах и других перепадах высот в рамках программы «Доступная среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой леерное ограждение, предназначенное для установки на лестничных маршах, пандусах и других перепадах высот с целью обеспечения безопасного передвижения и предотвращения падений маломобильных групп населения. 
Изделие выполнено из нержавеющей стали марки AISI 304 с зеркальной полировкой, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и презентабельный внешний вид. Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности конструкции, коррозионной стойкости и долговечности:
— все металлические элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304;
— поручень — из трубы круглого сечения диаметром 38 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм;
— ригель — из трубы круглого сечения диаметром не менее 16 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм;
— стойки — из трубы круглого сечения диаметром не менее 38 мм, толщиной стенки не менее 1,5 мм;
— фланцы поручня уличные — из нержавеющей стали.
Поверхность всех элементов должна иметь зеркальную полировку.

	Требования к конструкции ограждения
	Конструктивно ограждение представляет собой сборную конструкцию, состоящую из:
— поручня (труба D38, L=2100 мм) — 1 шт.;
— ригеля (труба D16, L=2100 мм) — 1 шт.;
— стоек (труба D38, L=812 мм) с фланцами — 3 шт.;
— наконечников регулируемых с ложементом — 3 шт.;
— ригеледержателей литых D16–38 мм — 9 шт.;
— фланцев поручня уличных — 3 шт.;
— заглушек литых D16 мм AISI 304 — 6 шт.;
— заглушек D38,1 мм (штампованных, нерж.) — 2 шт.;
— втулки соединительной — 1 шт.;
— соединителя труб торцевого D16 — 1 шт.;
— заклёпок вытяжных 4×16 — 6 шт.
Сборка элементов осуществляется посредством сварки (стойки) и механических соединений (ригель, поручень). Сварные швы должны быть зачищены и отполированы до зеркальной поверхности. Изделие должно иметь травмобезопасные окончания и скруглённые края.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— общая высота: не менее 920 мм;
— общая длина: не менее 2114 мм;
— глубина: не менее 80 мм.
Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требование к цветовому исполнению
	Все металлические элементы изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 с зеркальной полировкой. 
Цвет — серебристый (естественный цвет нержавеющей стали).

	Требьования к монтажу
	Монтаж ограждения осуществляется на подготовленную горизонтальную или наклонную поверхность (ступени, пандус). Крепление производится через фланцы стоек с помощью анкерных болтов или иных крепёжных элементов, соответствующих типу основания (в комплект не входят). Поручень и ригель соединяются со стойками с помощью ригеледержателей и наконечников регулируемых. Высота установки должна соответствовать нормативным требованиям для МГН (рекомендуется 900 мм от уровня поверхности).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стойка – 3 шт.;
Поручень – 1 шт.;

Ригель – 3 шт.;

Пакет с замком Zip-Lock с элементами крепления (втулка соединительная, заклёпки, соединители труб) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

