Техническое задание

Арт. 903-4-WORKHARD-PVC3
Наименование объекта закупки
Картина тактильная 2Д «Работайте, братья!»
Цель закупки 
Инклюзивное развитие для лиц с нарушениями зрения, обеспечение доступности визуальной информации для слабовидящих и тотально слепых людей путём дублирования изображения тактильным способом.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой полноцветное рельефно-графическое пособие для людей с ограниченной функцией зрения, сочетающее в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную с учётом особенностей восприятия информации тотально слепым человеком. 
Изделие представляет собой тактильную 2D-картину «Работайте, братья!», на поверхности которой размещены тактильные элементы, передающие основные контуры и смысловые части изображения. Дизайн и размер визуальной части картины выполнены в соответствии с утверждённым макетом. 
Для передачи более полного описания репродукции, на поверхность картины могут быть нанесены тифлометки, при помощи которых можно прослушать звуковые комментарии к картине (комментарии воспроизводятся с помощью Тифломаркера Арт. 10826, приобретается отдельно).

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. 
Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной плёнки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия.

	Требование к конструкции изделия
	Изделие представляет собой тактильную 2D-картину, выполненную на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 3 мм с полноцветной печатью и тактильным рельефом. Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ-излучения. Количество полимеризованных слоёв определяет высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по 
ГОСТ Р 51671-2020. На тыльной стороне изделия предусмотрены крепёжные элементы (проушины) для настенного монтажа.

	Требование к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам (полотно):

— высота: не менее 290 мм;

— ширина: не менее 500 мм;

— глубина: не менее 24 мм.

Допустимые отклонения по размерам — не более 3 мм.

	Требование к тактильной поверхности
	Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоёв, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. 
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к цветовому исполнению
	Полноцветное исполнение (цветное изображение на лицевой поверхности) в соответствии с утверждённым макетом.

	Требования к защитному покрытию
	Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в воздушно-пузырчатую пленку.

	Требования к товарам/услугам/ работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Картина тактильная 2D «Работайте, братья!» – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
