Техническое задание
Арт. 70008
Наименование объекта закупки
Шкаф со скамьёй для МГН
Цель закупки 
Для оборудования помещений с целью обеспечения доступности и комфортных условий для маломобильных групп населения, включая людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для создания мест хранения и отдыха в общественных зданиях.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой металлический шкаф со скамьёй, предназначенный для оборудования помещений в целях обеспечения доступности и комфортных условий для маломобильных групп населения. Конструктивно изделие состоит из металлического шкафа для хранения верхней одежды и обуви, а также примыкающей к нему скамьи для сидения, позволяющей людям с ограниченными возможностями удобно переобуваться и отдыхать. Шкаф оборудован подставкой, обеспечивающей устойчивость конструкции и дополнительное пространство для хранения обуви. Изделие выполнено из стали с порошково-полимерным покрытием серого цвета, настил скамьи — из пластиковых досок. Конструкция является травмобезопасной и устойчивой к интенсивной эксплуатации.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности, долговечности и высоких эксплуатационных характеристик:
— каркас шкафа и скамьи должен быть выполнен из профильной стальной трубы сечением 30×30×2 мм;
— листовые детали (стенки, дно, крышка, дверь, полки) — из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм;
— кронштейны — из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 2,0 мм;
— крючки — из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм;
— крючок для замка — из листовой стали марки Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм;
— настил скамьи — из пластиковых досок размером не менее 20×70 мм;
— все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в серый цвет (RAL 7004).

	Требование к конструкции изделия 
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из:

— шкафа с подставкой (4 ножки, продольные и поперечные перекладины);

— шкафа, включающего: дно, боковые стенки (универсальные), верхнюю часть, заднюю стенку, двери (универсальные) с рёбрами жёсткости, полки (4 шт.), крючки (2 шт.), крючок для замка;

— скамьи с каркасом (4 ножки, продольные и поперечные перекладины) и настилом из пластиковых досок;

— комплекта крепежа и фурнитуры (замки почтовые, винты, гайки, заглушки).

Изделие должно быть изготовлено промышленным способом, не иметь острых углов и заусенцев. Сварные швы должны быть зачищены.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— общая высота: не менее 1870 мм;
— ширина: не менее 800 мм;
— глубина: не менее 800 мм.
Шкаф:
— высота: не менее 1310 мм;
— ширина: не менее 800 мм;
— глубина: не менее 400 мм.
Скамья:
— высота: не менее 500 мм;
— ширина: не менее 700 мм;
— глубина: не менее 800 мм.
Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	Все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом в серый цвет (RAL 7004). Пластиковые доски скамьи — в соответствии со спецификацией (цвет по согласованию с заказчиком).

	Требования к монтажу
	Изделие поставляется в частично разобранном виде. Сборка осуществляется на месте установки согласно инструкции по сборке. Шкаф и скамья собираются отдельно с использованием входящего в комплект крепежа. Установка производится на ровную поверхность пола. Крепление к полу не требуется (устойчивость обеспечивается собственной массой конструкции).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Дверь шкафа – 2 шт.;

Боковая часть шкафа – 4 шт.;

Нижняя часть (дно) шкафа – 2 шт.;

Верхняя часть шкафа – 2 шт.;

Задняя часть шкафа – 2 шт.;

Полка шкафа – 4 шт.;

Шайба для оси – 4 шт.;

Кронштейн – 4 шт.;

Крючок для замка №1 – 1 шт.;

Крючок для замка №2 – 1 шт.;

Крючки – 2 шт.;

Каркас скамьи – 1 шт.;

Заглушка 30х30 мм пластиковая черная – 4 шт.;

Замок почтовый – 2 шт.;

Пиктограмма «Инвалид» - 2 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не менее 2-х лет
Особые условия
–
