Техническое задание
Арт. 50594
Наименование объекта закупки
Поручень-отбойник с подсветкой
Цель закупки 
Оборудование объектов с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения, а также для обеспечения безопасного передвижения внутри помещений в условиях недостаточной освещённости.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой поручень-отбойник с алюминиевым усилителем и встроенной светодиодной подсветкой, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Поручень состоит из алюминиевого профиля (основа), ПВХ-кожуха с контрастной маркировкой, светодиодной ленты с алюминиевым накладным профилем и кронштейнов для крепления к стене. Встроенная подсветка обеспечивает дополнительное освещение пути движения и повышает видимость поручня в тёмное время суток. 
В зависимости от партии, с учётом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения высоких прочностных характеристик и долговечности:
— кожух поручня должен быть выполнен из ПВХ белого цвета с синей контрастной вставкой;
— профиль алюминиевый — из алюминиевого сплава;
— кронштейн — из металла с порошковым покрытием;
— профиль для светодиодной ленты — алюминиевый накладной 16×6 мм;
— светодиодная лента — SMD 3528 120LED IP20 12V, белого цвета.

	Требование к конструкции поручня
	Конструктивно поручень состоит из следующих элементов:
— алюминиевого профиля (основа), выполняющего функцию несущей основы;
— ПВХ-кожуха с контрастной маркировкой, обеспечивающего тактильную и визуальную доступность;
— светодиодной ленты, поставляемой отдельно от профиля (не приклеена) и укладываемой в алюминиевый накладной профиль при монтаже;
— кронштейнов (2 шт. на 1 м.п.) для крепления к стене;
— клипс и заклёпок для сборки.
С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания.

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации габаритные размеры поручня должны быть:
— ширина: не менее 38 мм;
— длина: не менее 3050 мм; 
В зависимости от партии, с учётом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	— Кожух поручня: белый с синей контрастной вставкой;
— Алюминиевый профиль и профиль для ленты: без окраски (натуральный алюминий);
— Кронштейн: металлический с покрытием;
— Светодиодная лента: белый цвет свечения.

	Требования к монтажу

	Крепление поручня осуществляется посредством металлических кронштейнов (2 шт.) к вертикальной поверхности с помощью крепёжных элементов (саморезы, дюбели), подбираемых в зависимости от типа основания. Кронштейны имеют монтажные отверстия для надёжной фиксации.

	Требования к подсветке
	Поручень оборудован встроенной светодиодной подсветкой:
— тип ленты: SMD 3528 120LED IP20 12V, белый;
— профиль для ленты: алюминиевый накладной 16×6 мм;
— подключение: к сети 12 В (блок питания в комплект не входит, приобретается отдельно).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнению
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объёме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Алюминиевый профиль – 3,05 м;

Кожух поручня – 3,05 м;

Кронштейн – 4 шт.;

Заклёпка 3,2х10 – 4 шт.;

Лента светодиодная – 3 м;

Профиль алюминиевый накладной, для светодиодной ленты – 3,05 м;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

