Техническое задание

Арт. 50539-UZ
Наименование объекта закупки

Автобусная остановка

Цель закупки 

Адаптирование места остановки общественного транспорта для маломобильных групп населения (МГН).

Место остановки должно соответствовать определённым правилам, прописанным в Своде правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Технические характеристики

	Описание объекта закупки автобусная остановка для МГН
	Изделие представляет собой остановку общественного транспорта, оборудованную для людей с инвалидностью, людей, имеющих временные ограничения по здоровью и здоровых людей. 
Конструктивно изделие состоит из сборного модульного металлокаркаса (павильона), выполненного из высококачественной конструкционной стали с порошковой покраской и обшитого поликарбонатом.
Внутри павильон должен быть оборудован: 

- Тактильно-звуковой мнемосхемой (далее ТЗМ), дополнительно оборудованной 2-мя USB гнездами, для возможности зарядки гаджетов;
-  Информационной панелью, предназначенной для размещения визуально-тактильной информации на вертикальной поверхности и наклонной поверхности, позволяющей инвалиду по зрению считывать тактильную информацию с наибольшим комфортом.

- Скамьей, обеспечивающей комфортное пребывание всех категорий МГН; 
- Светодиодной лентой, для освещения внутри остановки;

- Комплектом поручней, каркас которых выполнен из нержавеющей стали, покрытие-полимерный пластик с рифленой поверхностью;
- Пиктограммой доступности для инвалидов всех категорий; 

- Кронштейнами в количестве 2-х штук, для возможности установки камер видеонаблюдения.
Снаружи павильон должен быть оборудован:

- Световым знаком 5.16 (Место остановки);
- Световым указателем (Наименование остановки);

- Светодиодной лентой, обеспечивающей внутреннее освещение остановки

- Аккумуляторной батареи, обеспечивающей при отключении электропитания автономную работу ТЗМ и возможность зарядки гаджетов

- Солнечными батареями, в количестве 2 шт., обеспечивающими в дневное время подзарядку аккумулятора, работу ТЗМ и возможность зарядки гаджетов;
- Датчиком света, обеспечивающим автоматическое включение/ выключение внутреннего освещения остановки

	Требование к питанию автобусной остановки для МГН
	Автобусная остановка поддерживает 2 вида подключения питания:

1 - Постоянное питание от сети 220В.

2 - Питание от сети уличного освещения.

В 1-м случае круглосуточно работают все системы автобусной остановки, внутреннее освещение остановки автоматически включается и отключается по датчику света, в зависимости от природного освещения (времени суток). Поддерживается заряд аккумулятора для автономной работы ТЗМ при аварийном отключении питающей сети.

Во 2-м случае также работают все системы, но только в вечернее и ночное время, когда включено уличное освещение. Внутреннее освещение остановки в этом случае включается и отключается вместе с включением сети уличного освещения. В дневное время поддерживается только работа ТЗМ и возможность зарядки гаджетов через USB-разъем. Питание этих систем осуществляется от аккумулятора совместно с солнечными батареями.


	Габаритные размеры автобусной остановки для МГН
	Для удобства при эксплуатации МГН всех категорий,  габаритные размеры остановки в собранном виде должны быть:                                                                             - высота (без учета светового знака и солнечных батарей) не менее 2260 мм;                                                                                                                                     - высота (с учетом светового знака и солнечной батареи) не менее 3655 мм;                                                                                                                         - ширина не менее 4150 мм;                                                                                      - глубина (без учета светового указателя) не менее 1770 мм;                         - глубина (с учетом светового указателя) не менее 1860 мм.

	Павильон

	Описание объекта закупки павильон
	Остановочный павильон представляет собой сборную модульную конструкцию, выполненную во всепогодных условиях из конструкционной стали с порошковым покрытием и обшивкой из поликарбоната. Павильон выполнен из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. 

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: 

- Элементы металлического каркаса павильона должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 80х80х3 мм, из стали марки Ст3, толщиной не менее 5 мм; из стали марки не ниже Ст08, толщиной 2 мм и 3 мм;

- Элементы крыши металлического каркаса должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 20х20х1,5 мм; профильной трубы Ст3 30х30х1,5 мм; 

 - Кронштейны для крепления ТЗМ и кронштейны для камер видеонаблюдения должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм.
- Обшивка боковин павильона должна быть выполнена из поликарбоната монолитного прозрачного, толщиной не менее 8 мм;

- Обшивка крыши по периметру должна быть выполнена из АКП толщиной не менее 3 мм, с нанесением пленки черного цвета; обшивка сверху должна быть выполнена из поликарбоната сотового синего, толщиной не менее 6 мм.  

Для обеспечения антикоррозийных условий, все металлические элементы конструкции должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый. 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик водосток должен быть выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, с порошковым покрытием.  С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый.

	Требование к конструкции
	Конструктивно павильон представляет собой сборную модульную конструкцию, выполненную во всепогодных условиях, состоящую из металлического каркаса и крыши, обшитых поликарбонатом.                                                      
Металлический каркас состоит из секций. Для обеспечения конструкционной прочности секции должны быть выполнены из профильной трубы Ст3 80х80х3 мм; из стали марки Ст3, толщиной не менее 5 мм; из стали марки не ниже Ст08, толщиной 2 мм и 3 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, обшивка каркаса должна быть выполнена из монолитного прозрачного карбоната, толщиной не менее 8 мм. В одну из секций каркаса должна быть интегрирована ТЗМ. Сборка элементов металлического каркаса осуществляется посредством болтового соединения. 
Конструктивно каркас крыши павильона состоит из двух частей (левой, правой). Для обеспечения конструкционной прочности, каркас крыши должен быть выполнен из профильной трубы Ст3 20х20х1,5 мм; профильной трубы Ст3 30х30х1,5 мм. Сборка элементов металлического каркаса крыши осуществляется посредством болтового соединения. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, обшивка крыши по периметру (лицевая, задняя и боковые панели) должна быть выполнена из АКП, толщиной не менее 3 мм; обшивка крыши сверху должна быть выполнена из поликарбоната сотового синего, толщиной не менее          6 мм.  
Для возможности отвода осадков, фасад крыши должен быть оборудован водостоком, выполненным из листовой оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм, размером не менее (ВхШхГ): 22х2040х69 мм.
Для возможности установки камер видеонаблюдения, внутренняя часть каркаса должна быть оборудована специальными кронштейнами, выполненными из стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, размером не менее (ВхШхГ): 183х100х28 мм.  



	Требование к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа, крепление павильона к поверхности осуществляется посредством фланцев, выполненных из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм и имеющих не менее 4-х отверстий, каждый. Количество фланцев, не менее 6-ти шт. 

	Требование к информационному обеспечению
	С целью информационного обеспечения:
- задняя панель остановки должна быть оборудована наклейкой синего цвета, в виде пиктограммы с символическим изображением человек на кресле-коляске; 
- крыша остановки должна быть оборудована световым знаком 5.16 (Место остановки); 

- лицевая панель крыши должна быть оборудована световым указателем (Наименование остановки), а также наклейками: пиктограмма доступности для все категорий МГН, USB зарядка.

	Светодиодная лента

	Требования к техническим характеристикам
	Напряжение питания: 12 В

Длина светодиодной ленты: 9,5 м

Цвет свечения: белый

Потребляемая мощность: 95 Вт

	Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ)

	Описание объекта закупки ТЗМ
	Конструктивно ТЗМ должна быть закреплена на задней левой секции каркаса павильона. 
Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса, изготовленного для удерживания тактильной мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план местности выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой.

	Требования к функционалу мнемосхемы
	Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки.

Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов.

Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза».

Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла.

Система должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках, при этом смена языков должна происходить одновременно для всего звукового сопровождения мнемосхемы.

	Требования к конструктивному исполнению
	Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса, оборудованного во внутренней части электронными компонентами, в лицевой ТЗМ и 2-мя USB-разъёмами.  
Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств:                                         - Корпус должен быть выполнен из листовой конструкционной стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных свойств. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски корпуса – серый.  Особенность корпуса - в нижней части имеется инкрустированный знак «i» с внутренней равномерной подсветкой.                                                                                                                   – Рамка для мнемосхемы должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской.  Рамка должна соответствовать размерам мнемосхемы, ее размер должен быть не менее (ВхШхГ): 1050х1050 мм.                                                                                                       Цвет рамки рапсово-желтый (RAL 1021). 
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, основание ТЗМ должно быть выполнено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250 мкм.  Размер мнемосхемы должен быть не менее (ВхШ): 1015х1015 мм.                                                                                                                         В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса.  

	Требования к размерам
	В связи с ограниченным местом установки, размер ТЗМ не должен превышать (ВхШхГ): 2116х1200х140 мм.

	Требование к элементам крепления
	Для обеспечения надежного монтажа ТЗМ должна крепится к каркасу павильона посредством кронштейнов, в количестве 4-х шт., выполненных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не мене 2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской.                                                                С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый. 

	Требования к техническим характеристикам ТЗМ
	Питание и электрические характеристики

Напряжение питания: AC 180-240V 50-60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 50 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 15 Вт

Функциональные характеристики

Активация речевых сообщений: антивандальные кнопки

Количество кнопок: до 40 шт.

Подсветка кнопок: есть, внутренняя

Цвет подсветки кнопок: зеленый, синий, красный

Способ хранения звуковой информации: карта памяти формата SDHC

Объем карты памяти: не менее 4Гб

Наличие USB- выхода: есть, 2 шт.

Параметры акустической системы

Количество динамиков: 2 шт.

Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц-16000 Гц

Резонансная частота: 120 Гц

Импеданс: 4 Ома

Звуковое давление: 0-85 дБ

Мощность: 2х5 Вт RMS, 2х15 Вт пиковая

Дисперсия: 76 градусов (4 кГц)

Конструкционные характеристики 

Материал корпуса: сталь Ст08пс 2 мм; порошковая краска 

Цвет корпуса: серый
Материал тактильной мнемосхемы: АКП 3 мм

Защитное покрытие тактильной поверхности: полиуретановый лак

Размер ТЗМ (ВхШхГ): 2116х1200х140 мм

Размер тактильного поля мнемосхемы мнемосхемы (ВхШ): 980х980 мм
Прочие характеристики

Температурный диапазон эксплуатации: - 30 - + 60 С

Класс защиты: IР54

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. 

Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокомментарии должны иметь возможность воспроизведения на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках.
Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:                                                               -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;                                                                         - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

	Информационная панель

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет стенд, выполненный из стали с порошковой покраской. Предназначен для размещения визуально-тактильной информации на вертикальной поверхности и наклонной поверхности, позволяющей инвалиду по зрению считывать тактильную информацию с наибольшим комфортом.                                 

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности и высоких эксплуатационных характеристик, все элементы информационной панели должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее              1,2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных свойств.                                                       С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый.

	Требование к конструкции
	Конструктивно информационная панель представляет собой цельносварное изделие, состоящее из основы для крепления тактильных указателей и задней панели, выполненных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения комфортных условий считывания тактильной информации людьми с нарушениями зрения, нижняя часть основы должна быть оборудована наклонной панелью, выполненной из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм. Угол наклона должен быть 1150 по отношению к основе. 

	Требования к размерам
	В связи с ограниченным местом установки, размер информационной панели не должен превышать (ВхШхГ): 1050х1200х82 мм.
В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия,                      размер поля для размещения информации должен быть:                            - на вертикальной поверхности не менее (ВхШ): 760х1150 мм;                                                   - на наклонной поверхности не менее (ВхШ): 157х1150 мм.

	Требования к элементам крепления
	Монтаж изделия осуществляется посредством не менее 6-ти отверстий, наполненных на информационной панели.

	Скамья

	Описание объекта закупки скамья
	Скамья предназначена для оборудования остановки, с целью комфортного пребывания всех категорий МГН. Представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и пластикового настила (сиденья), выполненное во всепогодных условиях. Поверхность сиденья оборудована 2-мя поручнями, обеспечивающими возможность опоры для людей с нарушениями, ОДА (опорно-двигательного аппарата). Поручни выполнены из нержавеющей трубы марки AISI 304, накладки из эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для обеспечения травмобезопасности, накладки выполнены с рифленой поверхностью, что полностью исключает скольжение рук. ПВХ накладка также имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей.                                                                                                       Боковины металлической конструкции скамьи выполнены с лазерной резкой (логотип компании «Вертикаль»), что придает изделию эстетичную привлекательность и индивидуальность.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения прочности конструкции, высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, металлический каркас изделия должен быть изготовлен: из трубы профильной Ст 20х40х1,5 мм;  из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм; фланцы для крепления скамьи должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий, вся металлоконструкция изделия должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый.
Для обеспечения высокой износостойкости и защиты   от различных природно-климатических воздействий настил должен быть выполнен из пластиковой доски, толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм (цвет – шоколад).
С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. 
С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие поручня должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски ПВХ должно быть выполнено в синем цвете.

	Требование к конструкции
	Изделие представляет собой цельносварную конструкцию с пластиковым настилом.  С целью обеспечения высокой прочности изделия, каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм; из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам цельносварная конструкция должна быть оборудована фланцами, в количестве 2-х шт, выполненными из стали марки не ниже Ст3пс, толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ВхШ): 280х65 мм (каждый).
Для обеспечения комфорта и долговечности использования сиденье скамьи должно быть изготовлено из пластиковых досок, толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм, длиной не менее 1380 мм, в количестве не менее 5-ти шт.  Внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Монтаж настила осуществляется посредством скрытых креплений на мебельные саморезы.
Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА скамья должна быть оборудован поручнями в количестве не менее 2 -штук, выполненными из нержавеющей трубы диаметром 8 мм, с ПВХ накладками. Размер поручня должен быть не менее (ВхГ): 173х390 мм. Скрытой крепление поручней к каркасу осуществляется посредством резьбового соединения.

Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной.

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, размером (с учетом поручней) не менее (ВхШхГ): 530х1380х405 мм.

Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации:                               - высота настила от поверхности пола должна быть не менее 500 мм; - глубина деревянного настила должна быть не менее 390 мм.

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, крепление скамьи к каркасу павильона должно осуществлять через фланцы, выполненные из стали толщиной не менее 5 мм, размером не менее (ВхШ): 280х65 мм, в количестве 2-х шт. Каждый фланец должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий овальной формы.

	Поручень

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой угловой комбинированный поручень, предназначенный для оборудования остановки. Поручень служит опорой для рук людям, имеющим ограничения по здоровью, а также детям. Каркас поручня выполнен из нержавеющей стали марки                      AISI 304, накладки из эстетичного ПВХ пластика, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для обеспечения травмобезопасности, накладки выполнены с рифленой поверхностью, что полностью исключает скольжение рук.                    ПВХ накладка также имеет специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей. 

В комплект изделия входит один угловой поручень размером (ШхГ): 1058х1394 мм, для монтажа в левой части остановки; и 2-х угловых поручней, размером (ШхГ): 1240х1460 мм, для монтажа в правой части остановки (двухуровневый поручень). 
Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.

	Требования к материалам
	С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. 
С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски ПВХ должно быть выполнено в синем цвете.

	Требование к конструкции
	Опорный поручень представляет собой угловой поручень, с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Поручень изготавливается из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, что повышает его эксплуатационные характеристики и 2-х ПВХ накладок. 

	Требования к размерам 
	Для соответствия поручней конструкции павильона их размеры не должны превышать (ШхГ): 

-  1240х1460 мм (кол-во 2 шт.)
-  1085х1394 мм (кол-во 1 шт.)

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, поручни должны крепится к металлическому каркасу посредством кронштейнов, выполненных из нержавеющей стали толщиной не               2 мм менее, а также посредством резьбового соединения.

	Световой знак 5.16 (Место остановки)

	Описание объекта закупки Световой знак 
	Световой знак предназначен для обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транспортных средств. Конструктивно изделие представляет собой световой короб, каркас и обшивка которого выполнены из стали, лицевые панели из оргстекла с поверхностью из транслюцентного материала. Внутри светового короба установлен источник света, который освещает лицевые поверхности.

	Требования к м материалам
	Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик:  

-  Металлический каркас изделия должен быть выполнен из трубы профильной Ст3 40х40х1,5 мм; обшивка должна быть выполнена из листовой стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм; листовой стали марки Ст3пс, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий, каркас должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Цвет – белый (RAL 9003).
- Лицевые панели изделия должны быть выполнены из оргстекла, толщиной не менее 3 мм, с нанесением пленки каландрированной транслюсцентной ORACAL-8500 (цвет голубой матовый) и пленки каландрированной плотерной ORACAL-641 (цвет черный матовый).

	Требования к конструкции
	Конструктивно изделие состоит:                                                                                 -  из металлического короба, оборудованного во внутренней части светодиодными модулями, в количестве 12-ти шт., обеспечивающими яркое свечение знака в темное время суток;                                                       -  2-х панелей из оргстекла с изображением знака «место остановки автобуса и/или троллейбуса.
Для возможности монтажа, нижняя часть металлического каркаса короба должна быть оборудована монтажным фланцем.

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, размером не менее: (ВхШхГ): 1105х606х153 мм

	Требования к техническим характеристикам
	Питание и электрические характеристики

Напряжение питания: 12 В
Кол-во светодиодных модулей: 12 шт.
Потребляемая мощность: 35 Вт.

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа и высоких эксплуатационных характеристик, крепление светового знака осуществляется посредством фланца размером не менее 150х150 мм, выполненного из стали марки не ниже Ст03пс, толщиной не менее 3 мм и имеющего не менее 4-х монтажных отверстий.

	Световой указатель (наименование остановки)

	Описание объекта закупки Световой указатель
	Световой знак предназначен для обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транспортных средств. Конструктивно изделие представляет собой световой короб, каркас и обшивка которого выполнены из стали, лицевые панели из оргстекла с поверхностью из транслюцентного материала. Внутри светового короба установлен источник света, который освещает лицевые поверхности.

	Требования к материалам
	Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: 

- металлический каркас изделия должен быть выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения антикоррозийных условий, каркас должен быть окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Цвет – белый (RAL 9003). 
- Лицевая панель изделия должна быть выполнена из оргстекла экструзионного молочного толщиной не менее 3 мм.  

	Требования к конструкции
	Конструктивно изделие состоит:                                                                                       - из металлического корпуса размером не менее (ВхШхГ): 350х900х90 мм оборудованного внутри светодиодными модулями в количестве 15-ти  шт., обеспечивающими яркое свечение знака в темное время суток;                       

- лицевой панели из оргстекла размером не менее (ВхШ): 342х892 мм, с населением информации посредством УФ печати (наименование остановки).       

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, размером не менее (ВхШхГ): 356х906х92 мм

	Требования к техническим характеристикам
	Питание и электрические характеристики

Напряжение питания: 12 В
Кол-во светодиодных модулей: 15 шт.
Потребляемая мощность: 18 Вт

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа и высоких эксплуатационных характеристик, крепление светового указателя осуществляется посредством кронштейнов, из листовой стали марки Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм.

	Солнечная батарея

	Описание объекта закупки солнечная батарея
	Изделие представляет собой солнечную батарею, обеспечивающую возможность бесперебойной работы ТЗМ, а также возможность подзарядки гаджетов через USB разъем. 
Остановка должна быть укомплектована 2-мя солнечными батареями. Каждая батарея надежно закреплена на кронштейне, конструкция которого обеспечивает возможности регулировки угла наклона изделия.

	Требования к материалам кронштейна
	Для обеспечения прочного монтажа солнечных батарей и высоких эксплуатационных характеристик, кронштейны должны быть выполнены из профильной трубы Ст 30х30х1,5 мм; стали марки Ст08пс, толщиной не менее 2 мм и 3 мм. 

Для обеспечения антикоррозийных условий, кронштейны должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. С целью соответствия изделия общей стилистике остановки цвет окраски - серый.

	Требования к размерам кронштейна
	Кронштейны должны быть выполнены промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 820х440х180 мм.


	Требования к техническим характеристикам солнечной батареи (каждой)
	Энергетические показатели

КПД солнечных клеток: 17,3%  

КПД солнечной панели: 15,5%

Мощность: 50Вт

Номинальное напряжение: 12В

Напряжение при пиковой мощности Vmp: 18.05В

Ток Imp: 2.80А

Напряжение Vok: 22.42 В

Ток Isc: 2.97 А

Напряжение максимальное в системе Vdc: 600В

Конструкционные характеристики

Материал рамки: анодированный алюминий
Стекло: специальное закалѐнное стекло для солнечных модулей

Светопроницаемость: 6 97%

Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр)

Фронтальный ламинат: sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония

Подкладка: фольгированный материал, PTL3-38/75 (0.17 мм. толщина), Krempel, Германия

Размер панели (без учета металлического корпуса), (ВхШхГ):  540х670×30 мм

Температурный режим работы

Оптимальная температура без потери мощности: до +47°C

Рабочий диапазон: от -40°C до +85°C

Степень защиты: IP 65 (корпус, распределительная коробка)

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения прочного монтажа и высоких эксплуатационных характеристик, крепление кронштейна осуществляется посредством фланца диаметром не менее 175 мм, выполненного из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм и имеющего не менее 8-ми монтажных отверстий. 

Количество кронштейнов – 2 шт.

	

	Требования к товарам/услугам/    работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
· Автобусная остановка для МГН – 1 шт.;
· Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
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