Техническое задание

Арт. 59372
Наименование объекта закупки

Комплект оборудования для оснащения рабочего места инвалида (ПОДАМГН) стандарт

Цель закупки 
Для оснащения рабочих мест в целях обеспечения доступности и комфортных условий труда для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями зрения и слуха, в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Комплект оборудования для оснащения рабочего места инвалида (ПОДА/МГН), стандарт представляет собой готовое комплексное решение, объединяющее специализированную мебель, средства вызова помощи, навигационное и вспомогательное оборудование, а также технические средства реабилитации. Комплект предназначен для создания универсального рабочего пространства, адаптированного для людей с различными категориями ограничений (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха). Оборудование позволяет обеспечить комфортный доступ к рабочей поверхности, беспрепятственное передвижение, возможность вызова персонала, информирование о назначении объектов, звуковое дублирование визуальной информации, а также тактильное и визуальное ориентирование в пространстве.

	Требования к материалам
	Все элементы оборудования, входящие в комплект, должны быть изготовлены из безопасных, сертифицированных материалов, устойчивых к интенсивной эксплуатации:
Металлы:
— Конструкционная сталь марок Ст3, Ст08пс — для каркасов, несущих элементов и фланцев;
— Нержавеющая сталь AISI 304 — для корпусов и ответственных элементов;
— Алюминиевые сплавы (АМг2Н2) — для настилов.
Пластики и полимеры:
— АБС-пластик — для корпусов электронных устройств;
— ПВХ (поливинилхлорид) — для тактильных плиток, наклеек и защитных покрытий;
— ПЭТ-А — для информационных табличек;
— Полистирол — для тактильных табличек и декоративных элементов;
— Оргстекло — для защитных элементов (бортик стола).
Древесные материалы:
— ЛДСП с защитным влагоотталкивающим покрытием — для столешницы.

	Требование к оборудованию
	Комплектация должна включать следующее оборудование:

Специализированная мебель:
— Стол для МГН складной с регулировкой высоты и уровня наклона столешницы из стали с порошковой покраской (арт. 50508-4) — 1 шт.
Средства доступа и передвижения:
— Пандус перекатной с безопасными бортиками, 50×600×600 мм (арт. 10117-2) — 1 шт.
Средства вызова помощи и информирования:
— Беспроводная русскоговорящая система вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ-99», кнопка БК-51 (арт. 10276) — 1 шт.;
— Пиктограмма тактильная Г-19 Кнопка вызова персонала для оказания необходимой помощи (арт. 905-0-GB-19N) — 1 шт.
Средства связи:
— Телефонный аппарат для слабослышащих со встроенной индукционной системой (арт. 51854) — 1 шт.
Тактильные средства маркировки:
— Набор наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, жёлтый, 100×350 мм (арт. 10047) — 1 шт.;
— Набор наклеек для маркировки телефона азбукой Брайля, 110×120 мм (арт. 10051) — 1 шт.
Вспомогательные оптические средства:
— Лупа карманная увеличительная КУ-(3х) (арт. 10172) — 1 шт.
Средства поиска и ориентирования:
— Магнит «Тифлопоиск-1», AISI304 (арт. 24793) — 1 шт.;
— «Тифлопоиск 2×2», ST3, 75×75 мм (арт. 20220) — 1 шт.

	Требования к безопасности
	Оборудование должно быть травмобезопасным: без острых углов, с закруглёнными краями, надёжной фиксацией элементов. Электрические компоненты должны иметь защиту от поражения током и соответствовать требованиям электробезопасности. Используемые материалы должны быть гипоаллергенными и экологически чистыми. Конструкция стола должна обеспечивать устойчивость при эксплуатации, пандуса — грузоподъёмность до 250 кг.

	Требования к монтажу
	Установка оборудования, требующего монтажа (стол, пандус, кнопка вызова, пиктограмма), осуществляется на объекте заказчика согласно инструкциям по монтажу. 
При необходимости поставщик предоставляет консультационную поддержку по размещению оборудования.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стол для МГН с регулировкой высоты и уровня наклона — 1 шт.;

Перекатной пандус 600х600x50мм — 1 шт.;

Тактильные наклейки 100x350мм — 1 шт.;

Тактильные наклейки 110x120мм — 1 шт.;

Телефон для слабослышащих, с индукционной системой — 1 шт.;

Тактильная кнопка БК-51 — 1 шт.;

Пиктограмма тактильная Г-19 Кнопка вызова персонала для оказания необходимой помощи — 1 шт.;

Магнит "Тифлопоиск-1", AISI304 — 1 шт.;

"Тифлопоиск 2х2", ST3, 75х75 мм — 1 шт.;

Лупа карманная увеличительная КУ - (3х) — 1 шт.;

Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
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