Техническое задание
Арт. 50577
Наименование объекта закупки

Гусеничный дрон для МГН «Инватрак»
Цель закупки 

Для обеспечения мобильности маломобильных групп населения (МГН), включая инвалидов-колясочников, на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также для перемещения по пересечённой местности и преодоления препятствий в рамках программы «Доступная среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой гусеничный дрон (самоходную управляемую машину) модели «Инватрак», предназначенный для перемещения маломобильных групп населения (МГН) по пересечённой местности и в условиях городской среды. Машина представляет собой гусеничное шасси (платформу) с установленным сиденьем, органами управления, каркасом безопасности и защитными кожухами. Управление движением осуществляется посредством джойстика. Гусеничный движитель обеспечивает высокую проходимость по снегу, песку, неровному грунту и бордюрам. Изделие оснащено светодиодными фарами, звуковым сигналом, зеркалами заднего вида, катушкой-ретрактором для фиксации инвалидной коляски и системой индикации заряда аккумулятора. Эксплуатация осуществляется профессионально обученным сотрудником (оператором) или самим пользователем.

	Требования к материалам и конструкции
	Для обеспечения высокой прочности конструкции, устойчивости к знакопеременным нагрузкам и долговечности при эксплуатации в условиях бездорожья несущая рама должна быть изготовлена из высокопрочных качественных стальных труб, сваренных между собой в единую пространственную конструкцию, обеспечивающую жёсткость и надёжность основания для всех узлов и агрегатов.
Для обеспечения повышенной проходимости по снегу, песку, неровному грунту и бордюрам гусеничный движитель должен быть выполнен с применением ведущих и ведомых звёздочек, опорных катков и системы натяжения, обеспечивающих постоянное сцепление гусеничной ленты с поверхностью и равномерное распределение нагрузки.
Для обеспечения плавности хода и постоянного контакта опорных катков с поверхностью при движении по неровностям подвеска должна быть выполнена в виде независимой торсионной системы на рычагах, обеспечивающей эффективное демпфирование колебаний и устойчивость машины.
Для обеспечения бесшумности работы, снижения трения и повышения износостойкости узлов качения втулки и ролики должны быть изготовлены из фторопласта марки не ниже Ф-4, обладающего низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу.
Для обеспечения защиты внутренних узлов от механических повреждений, грязи и влаги, а также для придания конструкции эстетичного внешнего вида съёмные защитные кожухи (передний и задний) должны быть изготовлены из листовой стали, обеспечивающей достаточную жёсткость и устойчивость к деформациям.
Для обеспечения возможности установки сменного оборудования и адаптации машины под конкретные нужды пользователя направляющие элементы должны быть выполнены из HPL-пластика или вспененного ПВХ, обладающих высокой износостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Для обеспечения прочности, коррозионной стойкости и долговечности конструкции материал корпуса должен включать сталь с порошковой покраской, алюминий, HPL-пластик, ПВХ и полистирол, обеспечивающие сочетание прочностных и декоративных свойств.
Для обеспечения высокой тяговой характеристики и надёжности привода электромоторы должны быть выполнены по технологии BLDC мощностью 1000 Вт каждый (не менее двух штук) с редукторами, обеспечивающими необходимое передаточное отношение и устойчивость к нагрузкам.
Для обеспечения достаточного запаса хода и автономности работы аккумуляторная батарея должна быть выполнена по литиевой технологии (Li-Po) с напряжением 48 В и ёмкостью 50 А·ч, обеспечивающей непрерывное движение в течение не менее 1 часа на расстояние не менее 25 км.
Для обеспечения безопасного движения в условиях недостаточной освещённости светодиодные фары должны быть выполнены мощностью 54 Вт каждая (не менее двух штук), обеспечивающие достаточную яркость и дальность светового пучка.
Для обеспечения предупреждения окружающих об опасности звуковой сигнал должен быть выполнен громкостью не менее 105 дБ, обеспечивающей достаточную слышимость в условиях городского шума и на открытой местности.
Для обеспечения безопасности пользователя при движении катушка-ретрактор должна обеспечивать надёжную фиксацию инвалидной коляски (не менее четырёх штук), исключающую её смещение и опрокидывание.
Для обеспечения защиты пользователя от травм при опрокидывании или столкновении конструкция должна быть оснащена каркасом безопасности, выполненным из высокопрочных материалов и обеспечивающим сохранение жизненного пространства.

	Требования к функционалу
	Функционально изделие должно обеспечивать:
1. Движение:
— тип привода: электромеханический (не менее двух электромоторов BLDC по 1000 Вт с редукторами);
— 3 скорости движения: 1-й режим — до 15 км/ч, 3-й режим — до 25 км/ч;
— движение задним ходом с соотношением скоростей вперёд/назад — 3/1;
— «танковый» разворот на месте при отклонении джойстика строго вправо или влево;
— ресурс заряда аккумулятора при непрерывном движении — не менее 1 ч, 25 км.
2. Управление:
— управление движением посредством 4-осевого потенциометрического джойстика;
— кнопка переключения скоростей (режимы 1-2-3-1);
— кнопка звукового сигнала;
— выключатель света фар;
— выключатель питания.
3. Индикация:
— индикация заряда и напряжения аккумулятора;
— индикация скоростей (3 цвета светодиода: зелёный — 1-я скорость, жёлтый — 2-я скорость, красный — 3-я скорость)
4. Освещение и оповещение:
— светодиодные фары (не менее двух штук, мощностью не менее 54 Вт);
— звуковой сигнал громкостью не менее 105 дБ.
5. Безопасность:
— каркас безопасности;
— катушка-ретрактор для фиксации инвалидной коляски (не менее четырёх штук);
— зеркала заднего вида (не менее двух штук);
— антивандальное исполнение.

	Требования к техническим характеристикам
	Питание и электрические параметры:
— тип аккумулятора: Li-Po;
— напряжение аккумулятора: 48 В;
— ёмкость аккумулятора: 50 А·ч;
— максимальная потребляемая мощность: 2,4 кВт;
— потребляемая мощность в режиме ожидания: 5 Вт;
— максимальный потребляемый ток: 60 А;
— напряжение бортовой сети: 48 В;
— зарядное устройство: 54,6 В, 10 А;
— максимальное время заряда: 6 ч.
Конструкционные характеристики:
— габаритные размеры (В×Ш×Г): 2010 × 1345 × 1635 мм;
— масса: не более 500 кг (ориентировочно);
— степень защиты: IP54.
Температурные режимы:
— температурный диапазон эксплуатации: от –20 °С до +35 °С;
— температурный диапазон транспортировки и хранения: 
от –40 °С до +50 °С.

	Требования к безопасности
	Для обеспечения безопасности при эксплуатации:
— конструкция должна быть оснащена каркасом безопасности;
— все электрические соединения должны быть защищены от поражения электрическим током;
— при использовании должны применяться меры предосторожности для предотвращения травм, пожара и поражения электрическим током;
— запрещается использовать дрон вблизи легко воспламеняющихся материалов, жидкостей или газов;
— перед использованием необходимо убедиться в исправности всех систем;
— посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от работающего дрона.

	Требования к эксплуатации
	Эксплуатация осуществляется профессионально обученным сотрудником (оператором) или самим пользователем. Порядок работы включает:
1. Включение питания выключателем на задней торцевой панели.
2. Проверку напряжения аккумулятора (не менее 43 В).
3. Включение скорости кнопкой на джойстике, переключение скоростей по кругу 1-2-3-1.
4. Длительное нажатие кнопки переключения скоростей для выключения скорости.
5. Начало движения отклонением рукоятки джойстика.
6. «Танковый» разворот при отклонении джойстика строго вправо/влево.
7. Движение назад со скоростью ниже в 3 раза.
8. Подачу звукового сигнала для предупреждения об опасностях.
9. Включение/выключение фар кнопочным выключателем.
10. Зарядку аккумулятора при разряде (полное время заряда с 40 В до 54 В — 5–6 ч, максимальное напряжение — 54,6 В).

	Требования к техническому обслуживанию
	Не реже 1 раза в 3 месяца:
— смазка несущего винта и роликов каретки;
— проверка и регулировка элементов замков;
— проверка и настройка алгоритма работы;
— очистка поверхностей.
Не реже 1 раза в полгода:
— осмотр несущего винта, роликов, электродвигателя и редуктора;
— проверка и подтяжка креплений;
— проверка электрических соединений;
— осмотр и проверка работы концевых выключателей;
— осмотр кабель-каналов и кабелей;
— осмотр кабеля питания и соединительных кабелей.

	Требования к транспортированию и хранению
	Транспортирование осуществляется железнодорожным, автомобильным, речным транспортом. 
Условия транспортирования — по группе 7 ГОСТ 15150-69; по группе С ГОСТ 23170-78. 
Погрузочно-разгрузочные работы — по ГОСТ 12.3.009-76. Условия хранения — по п.10 ГОСТ 15150-69. 
Срок хранения на предприятии — 10 лет.

	Требования к гарантийным обязательствам
	Гарантийный срок эксплуатации — не более 2-х лет с даты поставки. Срок службы — не менее 10 лет. Гарантийные обязательства прекращаются после истечения гарантийного срока, а также при нарушении условий эксплуатации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Гусеничный дрон для МГН «Инватрак» – 1 шт.;
Зарядное устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

