Техническое задание
Арт. 50596
Наименование объекта закупки

Система индукционная Vert-локатор
Цель закупки 

Оборудование помещений с целью обеспечения доступного восприятия звуковой информации людьми с нарушениями слуха (использующими слуховые аппараты, находящиеся в режиме «Т») в ограниченном пространстве и при скоплении людей, а также при наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками, в рамках программы «Доступная среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Устройство представляет собой стационарную индукционную систему, выполненную в цельном защитном корпусе, скрывающем конструктивные элементы и оборудованном органами управления со стороны пользователя. 
С целью обеспечения антивандальных свойств, задняя стенка системы выполнена из алюминиевого композитного материала (АКП) с декоративным покрытием, внешняя (лицевая) панель — из ПВХ вспененного с УФ-печатью, боковины — из древесно-стружечного щита (хвоя) с декоративной отделкой, что обеспечивает высокую прочность изделия и препятствует деформации при механических воздействиях. Внешняя панель изделия оборудована пиктограммой доступности для людей с нарушением органов слуха. 
Устройство обеспечивает возможность трансляции голосовых сообщений и аудиофайлов в слуховой аппарат тотально глухого и слабослышащего человека посредством магнитного поля, также имеет возможность коммутации с системами визуально-акустического оповещения с целью дублирования сообщений и сигналов экстренного оповещения посредством магнитного поля.
Система является стационарной и предназначена для крепления на вертикальную поверхность.

	Требования к функционалу
	Функционально система должна обеспечивать передачу звуковых сообщений (живой звук или трансляция аудиофайлов) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки), подавляя фоновый шум на площади не менее 5 м². 
Изделие должно обеспечивать возможность подключения системы визуально-акустического оповещения и внешних информационных накопителей с целью обеспечения передачи максимального объёма информации. 
Система должна обеспечивать идентификацию работоспособности устройства и трансляции сигнала посредством индукционного контура с помощью автоматической активации светодиодов красного и зелёного свечения. 
С целью обеспечения упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать 3 режима работы: трансляция звуковых сообщений с помощью встроенного микрофона, воспроизведение MP3 файлов, трансляция информации, поступающей от средств визуально-акустического оповещения (коммутация с системами «СурдоЦентр» и «МедОриентир»). 
С целью обеспечения комфортной работы персонала с устройством, система воспроизведения аудиофайлов должна иметь функцию временной остановки воспроизведения MP3 файлов («пауза») и функцию продолжения воспроизведения с места остановки. 
С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать приём и трансляцию радиосигналов, принимаемых от местных радиостанций.

	Требование к конструктивному исполнению
	С целью обеспечения антивандальных свойств, конструктивно система состоит из следующих элементов:
— металлического каркаса, изготовленного из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 2 мм с порошково-полимерным покрытием белого цвета (RAL 9003);
— лицевой панели, изготовленной из ПВХ вспененного не менее 3 мм с УФ-печатью и изображением пиктограммы доступности;
— боковин, изготовленных из древесно-стружечного щита (хвоя) с декоративной отделкой;
— задней панели, изготовленной из алюминиевого композитного материала (АКП) толщиной не менее 3 мм.
Внешняя панель устройства оборудована органами управления:
— тумблером, обеспечивающим включение/выключение питания системы;
— тумблером, обеспечивающим переключение режима работы MP3/СурдоЦентр;
— кнопками управления воспроизведением MP3 файлов (регулировка громкости, постановка на паузу, активация аудиофайлов, выбор режима воспроизведения звука);
— светодиодами, обеспечивающими индикацию работоспособности системы и трансляцию сигнала по средствам индукционного контура;
— встроенным высокочувствительным микрофоном.
Подключение проводов производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса, регулировочные элементы также установлены внутри корпуса, что позволяет после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура.

	Требования к техническим характеристикам
	Электрические параметры:
— питание: 220 В;
— максимальная выходная мощность: 7 Вт;
— блок питания: встроенный, 12 В 25 Вт.
Акустические параметры:
— чувствительность встроенного микрофона: –60±3 дБ;
— площадь покрытия: не менее 5 м² в рабочем диапазоне 1 кГц;
— 3 режима работы: встроенный микрофон, воспроизведение MP3 файлов, трансляция информации от средств визуально-акустического оповещения.
Конструкционные характеристики:
— материал каркаса: листовая сталь марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, порошковое покрытие RAL 9003;
— материал боковин: щит мебельный (хвоя);
— материал лицевой панели: ПВХ вспененный, толщиной не менее 3 мм с УФ-печатью;
— материал задней панели: АКП, толщиной не менее 3 мм белый;
— габаритный размер (В×Ш×Г): 500×500×75 мм;
— вес: не более 3,70 кг;
— степень защиты: IP 43;
— диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °С;
— диапазон температур для транспортировки: от –20 до +40 °С.

	Требования к монтажу
	Система предназначена для крепления на вертикальную поверхность (стену) внутри помещений. Крепление осуществляется через две проушины диаметром 7,5 мм, расположенные на задней панели корпуса, с помощью крепёжных элементов, соответствующих типу основания (дюбель-гвозди или анкер-болты для бетонных и кирпичных стен, саморезы для деревянных и гипсокартонных стен с закладными элементами). Кронштейны и крепёжные элементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. 
Высота установки должна обеспечивать комфортное восприятие информации и доступ к органам управления (рекомендуемая высота — 1,4–1,6 м от уровня пола). Подключение к сети 220 В осуществляется через вилку, входящую в комплект поставки.

	Требование к упаковке
	С целью сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в гофрокороб с использованием пенополистирольных вкладышей и воздушно-пузырьковой плёнки. На упаковку наносится наклейка с артикулом для идентификации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Система индукционная Vert-локатор – 1 шт.;

Упаковка из гофрокартона – 1 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

