Техническое задание
Арт. 50562 
Наименование объекта закупки

Приемник сигналов системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ»
Цель закупки 

Для оборудования помещений с целью обеспечения доступности и безопасности для маломобильных групп населения (МГН), включая лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, в рамках программы «Доступная Среда». Система предназначена для дистанционной подачи сигнала помощи и оперативного оповещения персонала о необходимости оказания помощи.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой приемник сигналов беспроводной системы вызова персонала «ТИФЛОВЫЗОВ», предназначенный для приема и обработки радиосигналов от кнопок вызова помощи, работающих на частоте 433 МГц по стандарту кодировки 1527. Устройство обеспечивает визуальное и звуковое оповещение о поступлении вызова, позволяя оператору своевременно реагировать на запросы маломобильных групп населения. 
Приемник выполнен в настольном исполнении в корпусе из ударопрочного АБС-пластика с элементами из затемненного акрилового стекла. На лицевой панели расположены два информационных дисплея: основной (4 разряда) для отображения номера активной кнопки и дополнительный (10 разрядов) для отображения даты, времени и служебной информации. Управление осуществляется с помощью пяти сенсорных кнопок на корпусе или инфракрасного пульта дистанционного управления (входит в комплект). Устройство поддерживает регистрацию до 499 кнопок вызова (до 400 одноканальных и до 99 многоканальных с идентификацией каналов A, B, C, D). При поступлении вызова приемник воспроизводит звуковой сигнал или голосовое сообщение через два встроенных динамика суммарной мощностью 3 Вт. Номер вызвавшей кнопки отображается на дисплее и сохраняется в журнале вызовов (до 50 записей в оперативной памяти). Приемник оснащен часами реального времени с резервным питанием от литиевой батарейки CR1220, поддерживает до 5 будильников, встроенный MP3-плеер и секундомер. Имеет USB Type-C и разъем 5,5 мм для питания, AUX-выход 3,5 мм для подключения наушников или внешней акустики, а также слот для карты памяти micro-SD для хранения пользовательских звуковых файлов. 
Для расширенного функционала предусмотрена возможность подключения к компьютеру через USB для работы с программным обеспечением TifloCallManager, позволяющим вести журнал вызовов, присваивать имена кнопкам и синхронизировать время.

	Требования к функционалу
	Устройство должно обеспечивать:
Прием радиосигналов:
— рабочая частота: 433 МГц;
— поддерживаемый стандарт кодировки: 1527;
— радиус радиоприема: до 150 м (прямая видимость);
— антенна: встроенная.
Регистрацию кнопок вызова:
— общее количество регистрируемых кнопок: до 499 шт.;
— одноканальные кнопки: до 400 шт.;
— многоканальные кнопки: до 99 шт. с идентификацией каналов A, B, C, D.
Визуальное оповещение:
— основной дисплей (нижний): 4 разряда — отображение номера активной кнопки;
— дополнительный дисплей (верхний): 10 разрядов — отображение даты, времени и служебной информации;
— регулировка яркости: 6 градаций.
Звуковое оповещение:
— количество динамиков: 2;
— суммарная звуковая мощность: 3 Вт (2 × 1,5 Вт);
— регулировка громкости: 15 ступеней (0–15);
— поддерживаемый формат аудиофайлов: MP3 (любой битрейт);
— пользовательская озвучка кнопок: поддерживается.
Управление:
— сенсорные кнопки на корпусе: 5 шт.;
— ИК-пульт ДУ (в комплекте): черный, 17-кнопочный, протокол NEC.
Дополнительные функции:
— часы реального времени с резервным питанием от батарейки CR1220;
— будильники: до 5 шт.;
— секундомер;
— MP3-плеер (воспроизведение с SD-карты);
— журнал вызовов: до 50 записей (в оперативной памяти).
Программное обеспечение:
— связь с ПК: USB (виртуальный COM-порт);
— программа для ПК: TifloCallManager (в комплекте на SD-карте и на сайте).

	Требование к материалам и констуктивному исполнению
	Корпус:
— материал: ударопрочный АБС-пластик;
— цвет: серый с элементами из затемненного акрилового стекла;
— способ изготовления: промышленный (литье под давлением);
— подставка: откидная, для установки на горизонтальную поверхность.
Дисплеи:
— основной (нижний): 4 разряда;
— дополнительный (верхний): 10 разрядов;
— подсветка: светодиодная, с регулировкой яркости.
Органы управления:
— 5 сенсорных кнопок на лицевой панели:
— «Меню» — вход в главное меню, отключение ошибок;
— «Вверх» — навигация, увеличение значений;
— «Вниз» — навигация, уменьшение значений;
— «Ввод» — подтверждение выбора, просмотр деталей;
— «Возврат» — отмена действия, сброс вызова.
Разъемы и элементы:
— USB Type-C (питание 5 В, связь с ПК);
— разъем 5,5 мм (основной для питания);
— AUX-выход 3,5 мм (для наушников или внешней акустики);
— слот Micro-SD (FAT32, SDHC/SDXC);
— 2 динамика (расположены на задней стенке).

	Технические характеристики
	Электрические параметры:
— напряжение питания: DC 4,5–6 В (номинальное DC 5 В);
— потребляемый ток: не более 2 А (при максимальной громкости);
— интерфейсы подключения: USB Type-C, разъем 5,5 мм;
— блок питания в комплекте: 5В 2А.
Радиочастотные параметры:
— рабочая частота: 433 МГц;
— поддерживаемый стандарт кодировки: 1527;
— радиус радиоприема: до 150 м (прямая видимость).
Физические параметры:
— габаритные размеры (с подставкой, В×Ш×Г): 133 × 210 × 54 мм;
— габаритные размеры (без подставки, В×Ш×Г): 210 × 119 × 29 мм;
— вес нетто: 0,50 кг.
Условия эксплуатации:
— рабочая температура: от 0 до +40 °С;
— степень защиты: IP42;
— относительная влажность: не более 80 % (без конденсата).

	Требования к монтажу
	Приемник предназначен для установки на горизонтальную поверхность (стол, стойка администратора, ресепшн). Устройство поставляется полностью готовым к эксплуатации, не требует специального монтажа. На задней панели корпуса расположена откидная подставка для установки под углом (3 точки фиксации).

Порядок установки:
1. Установить приемник на ровную горизонтальную поверхность.
2. При необходимости отрегулировать угол наклона с помощью откидной подставки.
3. Подключить блок питания к сети 220 В и к разъему питания приемника (5,5 мм или USB Type-C).
4. Вставить Micro-SD карту (входит в комплект).
5. Включить питание и проверить работоспособность устройства (индикация, дисплеи).

	Требования к упаковке
	В целях сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в гофрокороб с использованием воздушно-пузырьковой пленки. На упаковку наносится наклейка с артикулом для идентификации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Приемник сигналов системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» – 1 шт.;

Блок питания 5V DC – 1 шт.;

ИК-пульт ДУ – 1 шт.;

Провод USB Type-C – 1 шт.;

Micro-SD карта – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

