Техническое задание

Арт. 52400
Наименование объекта закупки

Стул ученический с регулировкой высоты
Цель закупки 
Оборудование классных помещений с целью обеспечения доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для создания комфортных условий обучения для детей с различными антропометрическими данными.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Стул представляет собой изделие из стального каркаса и фанерного сиденья со спинкой, оборудованное телескопическим механизмом с целью обеспечения наиболее комфортных условий в период эксплуатации, которое позволяет установить и зафиксировать высоту сиденья на нужном расстоянии от пола в диапазоне от 380 до 510 мм. Регулировка высоты позволяет использовать стул как ученику в инвалидном кресле (при пересаживании), так и в комплекте партой.

	Требования к используемым материалам
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации каркас должен быть выполнен из стальных профильных труб сечением не менее 20×20 и 25×25 мм, маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм. 
С целью обеспечения антикоррозийной стойкости окрашен порошково-полимерной краской серо-белого цвета (RAL 9002). 
Для обеспечения высокой прочности и долговечности сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 10 мм, с обработкой кромок. Торцевые части труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	Требование к конструкции стула
	В виду установки изделия в общественных местах каркас должен быть выполнен в антивандальном исполнении. Для обеспечения устойчивости изделия каркас должен быть выполнен из стальных вертикальных стоек в количестве не менее 4 штук, которые должны быть соединены между собой при помощи стальных профильных труб сечением не менее 20×20 мм. 
Для обеспечения эргономичности вертикальные опоры должны быть выполнены из профильных труб сечением не менее 25×25 мм и оснащены телескопическим механизмом для регулировки положения сиденья в диапазоне от 380 до 510 мм над уровнем пола. Регулировка высоты осуществляется посредством телескопических опор с фиксацией в заданном положении. 
В виду тактильной безопасности все торцевые части труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. 
Для обеспечения устойчивости стула на основании каркаса должны быть установлены противоскользящие накладки.

	Требования к геометрическим размерам
	Общие габаритные размеры стула должны быть:
— высота от уровня пола до сиденья: от 380 до 510 мм (регулируемая);
— высота общая (с учётом регулировки): от 640 до 710 мм;
— ширина: не менее 345 мм;
— глубина: не менее 390 мм.

Габаритные размеры сиденья должны быть:
— ширина: не менее 340 мм;
— глубина: не менее 300 мм.

Размер спинки должен быть:
— высота: не менее 135 мм;
— ширина: не менее 340 мм.

	Требования к сварным швам
	Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6.  

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стул ученический с регулировкой высоты – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

