Техническое задание
Арт. 52326 
Наименование объекта закупки

Тумба Новоторка
Цель закупки 

Для оборудования рабочих мест специалистов (ювелиров, часовщиков, сборщиков мелких деталей, реставраторов) с целью создания комфортных и эргономичных условий труда, а также для обеспечения доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой рабочую тумбу (стол) с настольной лупой на гибком кронштейне, предназначенную для выполнения точных работ с мелкими деталями. Конструктивно тумба состоит из сварного металлического каркаса чёрного цвета, столешницы из ламинированной ДСП с ПВХ-кантом и функционального надстольного блока с подставкой для инструментов, лупой и тканевым ложементом для мелких деталей. 
Изделие предназначено для использования в ювелирных мастерских, часовых мастерских, ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях.

	Требования к маркам материалов
	С целью обеспечения прочности, долговечности и эстетического вида:
— каркас должен быть выполнен из профильной стальной трубы 20×40×1,5 мм и 40×40×1,5 мм с порошковым покрытием чёрного цвета (RAL 9005);
— столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, с отделкой ПВХ-кантом серебристого цвета;
— надстольный блок должен состоять из:
— площадок из оргстекла (не менее 5 мм и не более 8 мм) с тканевым ложементом (сукно приборное) для предотвращения скольжения мелких деталей;
— проставок и крышки из оргстекла;
— таблички с логотипом (ABS-пластик, серебро);
— настольной лампы с лупой 10× на гибком кронштейне;
— втулки из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304.

	Требование к конструкции тумбы
	Конструктивно тумба состоит из следующих элементов:
— сварного металлического каркаса из профильных труб 20×40×1,5 мм и 40×40×1,5 мм;
— столешницы из ЛДСП не менее 16 мм с ПВХ-кантом;
— надстольной конструкции из оргстекла с тканевым ложементом;
— настольной лампы с лупой 10× на гибком кронштейне, закреплённой на струбцине;
— блока питания 5В 35Вт для дополнительного оборудования;
— выдвижной/откидной конструкции для удобства работы (при наличии).
Все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом. Изделие должно быть травмобезопасным, не иметь острых углов и заусенцев.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— общая высота: не менее 1220 мм;
— ширина: не менее 1080 мм;
— глубина: не менее 500 мм.
Размер столешницы должен обеспечивать удобное размещение инструментов и материалов. Допустимые отклонения по размерам — не более 5 мм.

	Требования к цветовому решению
	— Каркас: чёрный (RAL 9005);
— Столешница: бук невский (ЛДСП);
— Кант: серебристый (металлик);
— Табличка: серебро (ABS-пластик).

	Требования к фунциональному оснащению
	Тумба должна быть оборудована:
— настольной лампой с лупой 10× на гибком кронштейне (крепление на струбцине, линза не менее 105 мм, размер плафона не менее 25×25 см);
— блоком питания 5В 35Вт для подключения дополнительного оборудования;
— тканевым ложементом для предотвращения скатывания мелких деталей;
— вилкой угловой с заземлением 16А 250В.

	Требования к монтажу
	Тумба поставляется в собранном виде, упакованной в воздушно-пузырьковую плёнку для защиты от механических повреждений при транспортировке. После распаковки установка изделия производится на ровную поверхность пола без необходимости выполнения дополнительных сборочных работ. Лампа с лупой закреплена на струбцине (входит в комплект) и регулируется пользователем в процессе работы. При необходимости допускается незначительная регулировка положения лампы и надстольной конструкции. Крепление тумбы к полу не требуется (устойчивость обеспечивается собственной массой изделия).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Тумба Новаторка – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 
–
2

