Техническое задание

Арт. 50498-UZ
Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы
Цель закупки 

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля, тотально глухих и слабослышащих, людей с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса с инкрустированным информационным полем, информация на котором должна быть представлена визуальным и тактильным способом; бегущей строкой для информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей; пиктограммами доступности для всех категорий маломобильных групп населения (МГН). На наклонной поверхности тактильно-звуковой мнемосхемы должен быть представлен тактильно-графический план местности, выполненный с учётом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация, расположенная на наклонной поверхности, должна быть представлена тактильным способом по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокомментариев. Ввиду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей, кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой. С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) устройство оборудовано опорным поручнем, выполненным в соответствии со сводом правил. Органы управления ТЗМ расположены в доступной зоне активации для людей в инвалидных креслах.

	Требования к функционалу мнемосхемы
	Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки.

Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов.

С целью информационного обеспечения тотально глухих людей о названии и функциональных особенностях объекта устройство должно обеспечивать автоматическое циклическое воспроизведение визуальной информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия людьми указанной группы МГН.

Для обеспечения комфортной работы незрячего человека с ТЗМ система воспроизведения тифлокомментариев должна иметь функцию «сброс», позволяющую прослушать голосовое сообщение заново.

	Требования к марке материалов
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких антивандальных свойств:
– тактильно-информационное поле (мнемосхема) должно быть выполнено на основе АПК толщиной не менее 3 мм;
– тактильные таблички должны быть выполнены на основе листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 2 мм;
– тактильные пиктограммы должны быть выполнены из двух слоёв полистирола толщиной по 2 мм каждый, общей толщиной не менее 4 мм.

С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации информационно-тактильные изделия должны иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия.

С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08 с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета (RAL 9016); толщина красящего слоя должна быть не менее 100 мкм.

Вертикальная опорная конструкция должна быть изготовлена из стальных труб марки не ниже AISI 304 диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм.

Элементы опорной платформы, расположенной в основании изделия, должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3 толщиной не менее 5 мм с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета (RAL 9016); толщина красящего слоя должна быть не менее 100 мкм. Для обеспечения требуемой несущей способности опорная платформа выполнена составной — из двух элементов толщиной по 5 мм каждый, общей толщиной 10 мм.

	Требования к конструктивному исполнению
	Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса, оборудованного инкрустированным тактильным указателем, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики, а также инкрустированными пиктограммами доступности устройства для всех категорий МГН в количестве не менее 4 шт. размерами 200×200 мм. Ввиду особенностей восприятия тактильной информации незрячими людьми ТЗМ должна быть оборудована наклонной поверхностью, изготовленной для удерживания тактильного информационного поля и тактильной мнемосхемы, под определённым углом наклона (20–25° от вертикали). Наклонная поверхность должна быть оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокомментариев, активируемых посредством нажатия на встроенные кнопки, в количестве не менее 3 шт. Ввиду установки устройства в местах общественного пользования кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и оборудованы внутренней подсветкой. Для обеспечения простоты активации устройства инвалидами диаметр кнопок должен быть не менее 19 мм. С целью информационного обеспечения людей всех категорий, за исключением тотально слепых граждан, в корпус устройства должна быть интегрирована система визуального оповещения, предназначенная для помощи в ориентировании на местности, выполненная посредством светодиодных модулей в количестве не менее 3 штук. Для обеспечения эстетического вида на внешней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса.

С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством ТЗМ должна иметь скрытую панель, оборудованную органами управления устройством, а именно кнопками регулировки звука в количестве не менее 2 штук, «тестовой» кнопкой, обеспечивающей проверку работоспособности устройства и светодиодом белого свечения, обеспечивающего индикацию работоспособности устройства, а также разъёмом для подключения карты памяти. Панель управления должна быть скрыта за металлической дверцей, которая должна запираться не менее чем на два замка, что позволит после настройки системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству.

С целью обеспечения равномерного распределения нагрузки вертикальная опора должна представлять собой цельносварную конструкцию, состоящую из двух парных стоек и опорного поручня, габаритными размерами не менее (В × Ш × Г): 988 × 988 × 424 мм. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств вся опорная конструкция должна быть выполнена из стальных нержавеющих труб, марки стали не ниже AISI 304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий не допускается сваривать конструкцию из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкание труб под 90° должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм.

	Требования к размерам
	Ввиду ограниченного места при установке, габаритные размеры ТЗМ с учетом опорной платформы должны быть не более (ВхШхГ):                         2300х1150х477 мм.
С целью обеспечения достаточного пространства для размещения тактильной информации: 
- размер информационного поля должен быть не менее 530 мм по высоте, не менее 970 мм по ширине;
-  размеры наклонной поверхности, предназначенной для размещения поля мнемосхемы и интегрированной системы воспроизведения тифлокомментариев, должны быть не менее 1000 мм по ширине и не менее 195 мм по высоте.
С целью увеличения зоны видимости изложенной информации, габаритные размеры интегрированной бегущей строки должны быть не менее 160 мм по высоте и не менее 960 мм по ширине.
Для обеспечения эргономичного положения руки при опоре и соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, расстояние от поверхности пола до верхней части опорного поручня должно быть не менее 918 мм.

С целью обеспечения устойчивого положения ТЗМ, размеры опорной платформы должны быть не менее (ВхШхГ): 10х1150х4520 мм

	Требования к техническим характеристикам
	Общие требования:

Разработка тактильной мнемосхемы: система Брайля

Метод нанесения тактильной информации: послойный полимер с защитным покрытием.

Запись звуковой информации: карта памяти формата SDHC, объёмом памяти не менее 4Гб

Диапазон рабочих температур: - 20 - + 70 градусов Цельсия

Класс защиты: Ip54

Напряжение питания: 220 v

Потребляемая мощность: 150 Вт
Визуально-информационное табло
Цвет свечения: желтый 
Размер: не менее 160х960
Разрешение: не менее 16х96
Шаг пикселя: не более 10 мм
Яркость свечения: не менее 3,5Кд 
 Акустическая система
Количество динамиков -2 шт.
Звуковое давление: до 85 дБ
Резонансная частота: 120 Гц
Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

-зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально глухих и слабослышащих людей;
- зона восприятия людьми в инвалидных креслах;
- зона восприятия людьми с нарушениями ОДА.

	Требования к безопасности


	Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54.

	Требования к упаковке
	С целью сохранности товара при транспортировке, изделие должно быть упаковано в деревянный ящик.

	Требования к исполнителю
	Не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы - 1 шт.
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
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