Техническое задание
Арт. 53081
Наименование объекта закупки
Скамья для раздевальных помещений (для МГН)
Цель закупки 
Для оборудования помещений с целью обеспечения доступности и комфортных условий для маломобильных групп населения, включая людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изделие предназначено для создания удобных мест отдыха и переобувания в общественных зданиях, раздевалках, спортивных комплексах и медицинских учреждениях.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой устойчивую скамью, предназначенную для сидения и переобувания. Конструктивно изделие состоит из сварного металлического каркаса и настила из пластиковых досок. Каркас обеспечивает высокую несущую способность и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Настил выполнен из влагостойкого пластика, что позволяет проводить частую санитарную обработку и делает эксплуатацию гигиеничной. Конструкция является травмобезопасной, все сварные швы зачищены, острые углы и заусенцы отсутствуют.

	Требования к материалам и конструкции
	Для обеспечения высокой прочности, долговечности и устойчивости к механическим нагрузкам каркас скамьи должен быть изготовлен из профильной стальной трубы марки не ниже Ст, сечением не менее 30×30×2,0 мм. Применение более тонкого профиля не допускается, так как это снижает несущую способность изделия и может привести к деформации при интенсивной эксплуатации.
С целью обеспечения санитарно-гигиенических требований и долговечности настила сиденье должно быть выполнено из специализированного пластикового настила (досок) для лавок размером не менее 20×75 мм, с обязательной механической обработкой (фрезерованием) кромки по периметру для исключения травматизма и улучшения эстетического вида.
Для обеспечения надежности сварного соединения и безопасности эксплуатации каркас должен быть сварен сплошным швом, а все сварные швы — зачищены до гладкого состояния. Наличие острых углов, заусенцев и необработанных кромок не допускается.
С целью предотвращения повреждения напольных покрытий и защиты торцов трубы от коррозии все открытые торцы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками размером не менее 30×30 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения эргономики и удобства использования людьми с ограниченными возможностями изделие должно соответствовать следующим габаритным размерам:
— высота: не менее 500 мм;
— ширина: не менее 700 мм;
— глубина: не менее 800 мм.
Для обеспечения точности сборки и эстетичного внешнего вида допустимые отклонения по габаритным размерам не должны превышать 5 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения коррозионной стойкости и устойчивости к внешним воздействиям все металлические элементы каркаса должны быть окрашены методом порошково-полимерного напыления в серый цвет (RAL 7004, сигнальный серый, шагрень, глянцевая). Покрытие должно быть равномерным, без подтеков и непрокрасов.
Для обеспечения визуального комфорта и сочетания с интерьером пластиковые доски настила должны быть коричневого цвета.

	Требования к монтажу
	Для обеспечения сохранности заводской геометрии и исключения ошибок при сборке изделие поставляется в полностью собранном виде, готовым к эксплуатации.
Для обеспечения устойчивости и безопасности использования установка скамьи производится на ровную, твердую горизонтальную поверхность пола. Дополнительное крепление к полу не требуется, так как устойчивость обеспечивается собственной массой конструкции и геометрией сварного каркаса.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Скамья для раздевальных помещений (для МГН) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия
–
