Техническое задание

Арт. 52346

Наименование объекта закупки
Горка детская для ЛФК

Цель закупки 
Обеспечение учреждений реабилитационным оборудованием для проведения занятий по лечебной физкультуре (ЛФК) и сенсорному развитию детей. Изделие предназначено для тренировки координации, равновесия и сенсорного восприятия.

Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса, деревянной обшивки и массажных валиков. Конструктивно горка выполнена в виде двух изогнутых половин (модулей), соединяемых между собой, с дорожкой для ходьбы из спортивных валиков. Валики расположены поперёк направления движения и закреплены на осях, что обеспечивает плавное перемещение по дорожке и тренировку равновесия. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной.
Изделие предназначено для реабилитации и сенсорного развития детей, в том числе для развития координации, равновесия и сенсорного восприятия при занятиях лечебной физкультурой (ЛФК). Применяется в учреждениях социального обслуживания, реабилитационных центрах, дошкольных и школьных учреждениях, а также в домашних условиях для развития координации, равновесия и сенсорного восприятия.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности изделия и эстетических свойств:

- Элементы стального каркаса должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 3 мм.   

Стальной каркас должен иметь порошковое покрытие толщиной красящего слоя не менее 100 мкм. Цвет окраски каркаса — белый (RAL 1013 жемчужно-белый).

- Элементы обшивки должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 18 мм. 

Элементы обшивки должны быть прогрунтованы перед нанесением изображения посредством УФ-печати и иметь защитное двухслойное покрытие лаком с лицевой и оборотной стороны. 
- Элементы поверхности дорожки для ходьбы должны быть выполнены в виде массажных валиков из вспененного полимера. Наряду с прочностью данный материал обеспечивает амортизацию и безопасность при ходьбе, а также создаёт сенсорную нагрузку на стопы.
- Элементы для крепления спортивных валиков к каркасу (оси) из металлических прутков диаметром не менее 12 мм (для коротких осей) и диаметром не менее 20 мм (для длинных и средних осей).

	Требования к    конструкции изделия
	Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, деревянной обшивки и массажных валиков в количестве не менее 48 шт., крепление которых к каркасу осуществляется на оси, выполненные из металлического прутка. 

Сборка элементов каркаса модуля осуществляется посредством гаечного крепления. 
Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной.

Металлический каркас обеспечивает несущую способность и устойчивость изделия при динамических нагрузках, возникающих в процессе ходьбы, а также служит основанием для крепления осей с валиками. Деревянная обшивка выполняет функцию формирующей и защитной поверхности, придаёт изделию эстетичный вид и обеспечивает комфортное визуальное восприятие, при этом фанера толщиной не менее 18 мм исключает прогиб обшивки под нагрузкой. Количество валиков не менее 48 шт. принято для обеспечения непрерывности сенсорной дорожки по всей длине каркаса с шагом, обеспечивающим плавность хода и безопасность при перемещении. Диаметр прутков не менее 12 мм и не менее       20 мм выбраны исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации изделия (вес пользователя, динамические нагрузки при ходьбе), и обеспечивает необходимый запас прочности осей. Сборка посредством гаечного крепления обеспечивает возможность замены отдельных элементов и ремонта изделия без применения специального оборудования. 

	Требования к                                             габаритным размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации иметь размеры не менее (ВхШхГ): 650х660х2720 мм.

	Требования к товарам/услугам/                    работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к                результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Горка детская для ЛФК – 1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия -- 
2

