Техническое задание
Арт. 70001
Наименование объекта закупки

Световое табло «СВОБОДНО/ЗАНЯТО»
Цель закупки 

Обеспечение доступной среды для людей с нарушениями слуха, а также автоматизация процесса управления очередью и информирования о статусе помещения. Система предназначена для оборудования кабинетов, санузлов, переговорных и иных помещений с целью визуального оповещения.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой систему визуального информирования, состоящую из двух функционально связанных элементов: светового информационного табло и выносного блока с датчиком движения. Система предназначена для монтажа табло перед входом в помещение и блока управления внутри него. Управление подсветкой осуществляется автоматически при срабатывании датчика движения, что исключает человеческий фактор и обеспечивает энергоэффективность. Конструкция предусматривает уличную и полууличную эксплуатацию, а также эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью. Система рассчитана на интенсивный режим работы и обеспечивает надежное визуальное оповещение в условиях различного освещения.

	Требование к материалам и конструкции светового табло
	Для обеспечения высоких антивандальных свойств и жесткости конструкции корпус табло должен быть изготовлен из листовой холоднокатаной стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм (несущие элементы) и не более 2,0 мм (силовые элементы), а лицевая панель — из экструзионного прозрачного оргстекла толщиной не менее 5 мм. Применение более тонких материалов или полимерных заменителей не допускается, так как это значительно снижает срок службы изделия и его эксплуатационную надежность в местах с высокой проходимостью.
Для обеспечения эстетичного внешнего вида и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации корпус должен быть окрашен методом порошково-полимерного напыления полиэфирной краской (RAL 9005, глубокий чёрный муар матовый). Толщина покрытия должна обеспечивать защиту от царапин и выцветания.
Для обеспечения равномерного светорассеивания и исключения слепящего эффекта между лицевой панелью и светодиодной лентой должна быть наклеена специализированная светорассеивающая плёнка для световых панелей. Плёнка должна обеспечивать мягкий, рассеянный свет без видимых точек от отдельных светодиодов.
Для обеспечения эстетичного внешнего вида и долговечности маркировки текст «СВОБОДНО» и «ЗАНЯТО» должен быть нанесён методом лазерной гравировки. Гравировка должна быть выполнена с лицевой стороны с глубиной, обеспечивающей контрастность и устойчивость к истиранию.
Для обеспечения герметичности и защиты от пыли соединение лицевой панели с корпусом должно осуществляться с использованием уплотнительной самоклеящейся ленты, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

	Требования к материалам и конструкции блока с датчиком движения
	Для обеспечения надежной защиты электронных компонентов от механических повреждений корпус блока должен быть выполнен из листовой холоднокатаной стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм. Применение более тонкой стали не допускается, так как это снижает жесткость конструкции и антивандальные свойства.
Для обеспечения коррозионной стойкости и устойчивости к агрессивным средам корпус должен быть окрашен методом порошково-полимерного напыления полиэфирной краской (RAL 9005, глубокий чёрный муар матовый). Толщина покрытия должна обеспечивать защиту от царапин и выцветания.
Для обеспечения тактильной безопасности и предотвращения травматизма корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Наличие острых кромок и заусенцев не допускается.
Для обеспечения эстетической привлекательности и скрытия крепежа накладная панель блока должна быть выполнена из экструзионного оргстекла толщиной не менее 3 мм с нанесённой УФ-печатью эмблемы. Для придания панели объёмной формы допускается её гибка с помощью термоструны. Панель должна плотно прилегать к корпусу без зазоров.
Для обеспечения удобства монтажа в задней части корпуса блока должны быть предусмотрены монтажные отверстия диаметром не менее 5 мм и крепёжные элементы, позволяющие устанавливать изделие как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность.

	Требования к функционалу и электронике
	Для обеспечения высокой контрастности и видимости в условиях различного освещения подсветка табло должна осуществляться светодиодной лентой SMD, 120 LED, с напряжением питания 12 В. Цвет подсветки — двухцветный (зелёный для статуса «СВОБОДНО» / красный для статуса «ЗАНЯТО») с автоматическим переключением в зависимости от сигнала. 
Для обеспечения автоматического управления блок должен быть оснащён пассивным инфракрасным (PIR) датчиком движения с дальностью обнаружения до 7 метров и углом обзора не менее 120°. Датчик должен обеспечивать надёжное срабатывание при движении человека в радиусе действия и иметь регулируемую чувствительность и задержку срабатывания.
Для обеспечения надёжности соединений и ремонтопригодности монтаж электронных модулей (блока питания, релейного модуля, платы инвертора сигнала и PIR-датчика движения) должен осуществляться на специализированное ПВХ-основание с использованием клеммных соединителей. Применение пайки и скруток не допускается.
Для обеспечения безопасности эксплуатации все проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом — ПВХ пластиком. 

	Требования к техническим характеристикам
	Световое табло:
Габаритные размеры (В×Ш×Г): не менее 230 × 370 × 35 мм;
Масса: не более 1,82 кг;
Материал корпуса: лист Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм х/к; лист Ст08пс толщиной не менее 2,0 мм х/к;
Материал лицевой панели: оргстекло толщиной не менее 5 мм экструзионное прозрачное;
Покрытие корпуса: порошковая краска RAL 9005 глубокий чёрный муар матовый;
Цвет корпуса: чёрный;
Тип подсветки: светодиодная лента SMD, 120 LED, 12 В;
Цвет подсветки: двухцветная (зелёный / красный);
Питание: 12 В;
Степень защиты: не ниже IP40.
Блок с датчиком движения:
Габаритные размеры (В×Ш×Г): не менее 102 х 290 х 102 мм;
Масса: не более 1,91 кг;
Материал корпуса: лист Ст08пс толщиной не менее 1,5 мм х/к;
Покрытие корпуса: порошковая краска RAL 9005 глубокий чёрный муар матовый;
Цвет корпуса: чёрный;
Тип подсветки: нет;
Тип датчика движения: пассивный инфракрасный;
Дальность обнаружения: до 7 м;
Угол обнаружения: не менее 120°;
Питание: 220 В (встроенный блок питания 12 В);
Максимальная потребляемая мощность: не более 30 Вт;
Степень защиты: не ниже IP40.
Допустимые отклонения по габаритным размерам — не более 1 мм.

	Требования к упаковке
	Для обеспечения сохранности изделия при транспортировке и хранении каждый элемент должен быть упакован в индивидуальную упаковку из гофрокартона с нанесением маркировочных наклеек. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений, влаги и пыли при транспортировке всеми видами транспорта.
Для обеспечения удобства складского учёта на упаковку должна быть нанесена информация о наименовании, артикуле, количестве и дате изготовления.

	Требования к безопасности
	Для обеспечения безопасности персонала и конечных пользователей конструкция изделия должна исключать наличие острых кромок, заусенцев и выступающих элементов, способных травмировать человека.
Для предотвращения поражения электрическим током все токоведущие части должны быть надёжно изолированы, а корпус блока питания – защищен от несанкционированного вскрытия. 

	Требования к монтажу
	Для обеспечения антивандальной защиты крепление табло к поверхности должно осуществляться скрытым способом (через монтажные проушины в задней части корпуса) с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу несущей поверхности (в комплект поставки не входят).
Для предотвращения выхода из строя электроники подключение блока с датчиком движения к сети 220В должно производиться только квалифицированным электротехническим персоналом с соблюдением правил устройства электроустановок (ПУЭ).

	Требования к условиям эксплуатации
	Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях или помещениях с нормальными климатическими условиями.
Допустимые условия:
— Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C;
— Относительная влажность воздуха: до 80% (при +25 °C);
— Степень защиты от внешних воздействий: не ниже IP40 (защита от твердых тел размером более 1 мм и от проникновения влаги).
Не допускается эксплуатация изделия в условиях прямого попадания воды, агрессивных химических сред, а также в взрывоопасных зонах.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Световое табло «СВОБОДНО/ЗАНЯТО» — 1 шт.;
Блок с датчиком движения — 1 шт.;
Упаковка (гофрокартон, наклейки) — 1 компл.;

Соединительные клеммы — 1 компл.;
Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
—
2

