Техническое задание
Арт. 52402
Наименование объекта закупки

Пандус подставной на 15 мм
 Цель закупки 
Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.  
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой комплект элементов модульного напольного покрытия из ПВХ, предназначенный для обеспечения противоскользящих условий и плавного заезда/съезда для всех категорий маломобильных групп населения. Комплект состоит из трёх модулей заезда и двух соединительных угловых модулей.

Конструкция «ТифлоПол-15» — модульная, поэтому, комбинируя модули одного или различных типов и цветов, можно составить грязезащитный коврик любой площади и даже узора. Модульное грязезащитное покрытие может использоваться на входной группе, в офисных или торговых центрах, спорткомплексах, в дошкольных и школьных учреждениях и в других местах с интенсивным трафиком.



	Модуль заезда для покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет серый

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой элемент для модульного напольного покрытия из ПВХ, выполненный в форме прямоугольника с наклонной поверхностью, обеспечивающей плавный заезд/съезд. Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность и отверстия квадратной формы для сбора грязи.                             

Крепление заезда к модульному покрытию осуществляется специальными креплениями (защелка «шип-паз»). Данное свойство позволяет комбинировать модули различных типов и цветов для создания грязезащитного коврика любой площади и узора, что существенно упрощает установку, а также удешевляет ремонт напольного покрытия. Перед устройством этого напольного покрытия не требуется специальная подготовка поверхности пола.


	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности изделия, модуль заезда должен быть выполнен из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска должна быть выполнена в общей массе материала. 
 Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. 
Цвет покрытия: серый.

	Требования к конструкции изделия
	Конструктивно изделие должно быть выполнено в форме прямоугольника с наклонной поверхностью, обеспечивающей плавный заезд/съезд, размером (ГхШ): 50х300 мм, высотой от поверхности 15 мм, со специальным креплением (защелка «шип-паз»), обеспечивающим легкое соединение покрытия между собой. Такое крепление позволяет монтировать покрытие в помещениях любой площади и конфигурации, а также демонтировать покрытие в случае его ненадобности без затраты дополнительных материалов и инструментов.                  
Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность и отверстия квадратной формы для сбора грязи.                                                                             

Края (основания) должны иметь пазы и выступы, которые обеспечивают плотную стыковку элементов модульного покрытия между собой.
Углы выступающих частей должны иметь закругления с радиусом не менее 1,5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения плавного заезда/съезда, а также соответствия конструкции модульного покрытия «ТифлоПол-15» размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 15х300х50мм. 

	Угол из ПВХ соединительный для покрытия «ТифлоПол-15», тип 5, 50х50х 15 мм, цвет серый

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой элемент для модульного напольного покрытия из ПВХ, предназначенный для плавного соединения модулей заезда. Угловой модуль выполнен в форме треугольника с наклонной поверхностью, обеспечивающей безопасность при эксплуатации. Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность.
Соединительный угловой модуль крепится к модулям заезда (защелка «шип-паз»). Данное свойство позволяет комбинировать модули различных типов и цветов для создания грязезащитного коврика любой площади и узора, что существенно упрощает установку, а также удешевляет ремонт напольного покрытия. Перед устройством этого напольного покрытия не требуется специальная подготовка поверхности пола.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности изделия, угловой модуль должен быть выполнен из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска должна быть выполнена в общей массе материала. 
 Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. 

Цвет углового модуля: серый.

	Требования к конструкции изделия
	Конструктивно изделие должно быть выполнено в форме треугольника с продольным уклоном, обеспечивающим плавное соединение с модульным покрытием и безопасность при эксплуатации. Размер углового модуля должен быть не менее (ШхГ): 50х50 мм, высота от поверхности 15 мм. Торцевые стороны изделия должны быть оборудованы специальным креплением (защелка «шип-паз»), обеспечивающим легкое соединение покрытия между собой. Такое крепление позволяет монтировать покрытие в помещениях любой площади и конфигурации, а также демонтировать покрытие в случае его ненадобности без затраты дополнительных материалов и инструментов.                  

Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность.                                                                             

Края (основания) должны иметь пазы и выступы, которые обеспечивают плотную стыковку элементов модульного покрытия между собой.
Углы выступающих частей должны иметь закругления с радиусом не менее 1,5 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	не установлены

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Арт.  51959-5-G Модуль заезда для покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет серый – 3 шт. 
Арт. 51959-6-G Угол из ПВХ соединительный для покрытия «ТифлоПол-15», тип 5,                  50х50х15 мм, цвет серый – 2 шт. 
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия -- 
2

