Техническое задание
Арт. 53079
Наименование объекта закупки
Стелла под вертолет
Цель закупки 
Для оборудования зон отдыха, пляжей, бассейнов и гостиничных комплексов с целью удобного и безопасного размещения вертолета (шатра-зонтика от солнца) в вертикальном положении. Изделие предназначено для использования на открытом воздухе и в помещениях.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой металлическую стойку (стеллу) с поворотным механизмом и опорной площадкой для фиксации вертолета. Конструкция состоит из устойчивого основания, вертикальной профильной трубы с отверстиями для регулировки высоты и поворотного механизма, позволяющего изменять угол наклона опорной площадки до 40 градусов. Изделие обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам. Все сварные швы зачищены, острые кромки и заусенцы отсутствуют. Конструкция является травмобезопасной.

	Требования к материалам
	Для обеспечения высокой прочности, устойчивости к механическим нагрузкам и долговечности основание и несущие элементы стойки должны быть изготовлены из листовой стали марок не ниже Ст3пс (толщиной не менее 5,0 мм) и Ст08пс (толщиной не менее 1,2 и не более 3,0 мм), а вертикальная стойка — из профильной трубы сечением не менее 50×50×2,0 мм и сечением не менее 40×40×2,0 мм. Применение более тонкого металла не допускается, так как это снижает несущую способность изделия и может привести к деформации при эксплуатации.
Для обеспечения надежности и долговечности шпилька регулировки высоты должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, а фиксирующие элементы — из оцинкованной стали.
Для защиты от коррозии и обеспечения эстетичного внешнего вида все металлические элементы должны быть окрашены методом порошково-полимерного напыления полиэфирной краской.

	Требования к конструкции изделия
	Конструктивно изделие представляет собой сборную металлическую стойку, состоящую из трех основных узлов: основания, поворотного механизма и вертикальной стойки с опорной площадкой.
Основание представляет собой сварную конструкцию, состоящую из опорной плиты и верхней площадки, соединенных между собой четырьмя стенками основания, образующими усеченную пирамиду. В верхнюю площадку вварена вертикальная труба с отверстием для фиксации поворотного механизма. На нижней плите предусмотрены отверстия для крепления к полу/грунту.
Поворотный представляет собой сварную конструкцию, состоящую из пластины и двух проушин, обеспечивающих шарнирное соединение с вертикальной трубой основания. Механизм обеспечивает возможность изменения угла наклона опорной площадки в диапазоне до 40 градусов для удобства установки и фиксации вертолета, а также для компенсации неровностей поверхности. Для фиксации заданного положения используется болт М8×25 и гайка Эриксона М8, обеспечивающие надежное стопорение механизма под нагрузкой.
Вертикальная стойка имеет ряд отверстий по высоте для регулировки и фиксации необходимого уровня. Опорная площадка предназначена для установки вертолета и имеет отверстия для его крепления.
Для обеспечения регулировки высоты в конструкции предусмотрена шпилька М8 с гайкой Эриксона и пластиковым барашком диаметром не менее 35 мм, позволяющая плавно изменять высоту стойки.
Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации все соединения должны быть выполнены методом сварки, с зачисткой швов. Конструкция должна выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при эксплуатации.

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения эргономики и удобства использования изделие должно иметь диапазон регулировки высоты от 500 до 700 мм.
С целью обеспечения функциональности поворотный механизм должен обеспечивать диапазон изменения угла наклона опорной площадки до 40 градусов.
Габаритные размеры основания должны быть не менее (ШхГ): 330×330 мм.
Габаритные размеры опорной площадки должны быть не менее (ШхГ): 300×150 мм.
Высота основания (без стойки): не менее 315 мм.
Для обеспечения точности сборки и эстетичного внешнего вида допустимые отклонения по габаритным размерам не должны превышать 5 мм.

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения защиты от коррозии и устойчивости к внешним воздействиям все металлические элементы изделия должны быть окрашены методом порошково-полимерного напыления в жемчужно-золотой цвет (RAL 1036, гладкая глянцевая). Покрытие должно быть равномерным, без подтеков и непрокрасов.

	Требования к монтажу
	Для обеспечения сохранности заводской геометрии и исключения ошибок при сборке изделие поставляется в полностью собранном виде, готовым к эксплуатации.
С целью обеспечения устойчивости и безопасности использования установка стойки производится на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Основание стойки должно быть закреплено к полу/грунту через предусмотренные монтажные отверстия (анкерными болтами или иным крепежом, соответствующим материалу основания).

	Требования к упаковке
	Для обеспечения сохранности изделия при транспортировке и хранении изделие должно быть упаковано в стретч-пленку. Упаковка должна предотвращать механические повреждения (царапины, сколы краски) в процессе доставки.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Стелла под вертолет – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не более 2-х лет
Особые условия
–
