Техническое задание

Арт. 70011
Наименование объекта закупки

Стойка ограждения с вытяжной лентой
Цель закупки 

С целью организации пространства в музеях, проходах во время кинопоказов, в отелях, на выставках, в торговых комплексах — везде, где нужно распределять большие потоки людей, то есть не только в помещениях, но и на уличных мероприятиях, в которых человек может попросту заблудиться без указателей.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой интерьерную стойку, выполненную из высококачественной нержавеющей стали с зеркальной полировкой, оснащённую круглым основанием, декоративной верхней частью и съёмной кассетой для вытяжной ленты. Конструкция предназначена для оперативной организации пешеходных потоков, создания временных ограждений и чёткого зонирования пространства как внутри помещений, так и на открытых площадках.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы конструкции должны быть изготовлены из высококачественных марок сталей.
Вертикальная опора выполнена из трубы нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 диаметром не менее 63,5 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, что гарантирует устойчивость к деформациям и механическим воздействиям.
Для обеспечения устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания утяжелитель основания изготовлен из листовой стали марки не ниже Ст3пс толщиной не менее 5 мм, что обеспечивает необходимую массу и стабильность стойки на поверхности.
Декоративное основание и обод выполнены из листовой нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 толщиной не менее 1,5 мм с зеркальной поверхностью, обеспечивающей эстетичный внешний вид и высокую коррозионную стойкость.
Фланец, служащий для соединения стойки с основанием, выполнен из листовой нержавеющей стали марки не ниже 
AISI 304 толщиной не менее 2 мм.
Утяжелитель основания защищён порошково-полимерным покрытием цвета «Антик Серебро» с толщиной слоя не менее 250 мкм, гарантирующим надёжную антикоррозионную защиту.

	Требование к конструкции стойки 


	Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную систему, состоящую из следующих узлов.
Вертикальная труба с зеркальной полированной поверхностью, служащая основной опорой и несущим элементом.
Фланец, обеспечивающий надёжное соединение стойки с основанием посредством болтового крепления.
Декоративное основание, состоящее из двух элементов: нижнего блина и обода, образующих эстетичный внешний вид и скрывающих утяжелитель.
Утяжелитель основания, состоящий из двух стальных дисков, сваренных между собой, придающий конструкции необходимую массу и устойчивость.
Съёмная кассета для вытяжной ленты красного цвета, позволяющая оперативно менять ленту без демонтажа стойки.
Соединение вертикальной трубы с основанием осуществляется посредством одного болтового соединения, что обеспечивает простоту сборки и надёжность фиксации.
Все элементы конструкции выполнены с закруглёнными краями и не имеют острых углов, видимых сварных швов или выступающих соединительных элементов, что гарантирует травмобезопасность.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом с соблюдением следующих габаритных параметров:
— общая высота стойки: не менее 900 мм;
— высота декоративного основания: не менее 31 мм;
— диаметр основания: не менее 330 мм.
Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать 5 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стойка ограждения с вытяжной лентой — 1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.;
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
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