Техническое задание
Арт. 50283-В-Beige
Наименование объекта закупки

Вставка для тактильного конуса D35, бело-молочная 
Цель закупки 

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой вставку с замковым креплением, из полимерного материала с пирамидальным рифлением. Предназначена для тактильного указателя в форме усеченного конуса. Изделие выполнено из термопластичного полимера высокой плотности. Данный материал обладает такими свойствами как: прочность, износостойкость, ударопрочность, отсутствие склонности к окислению\ржавчине, устойчивость к перепадам температур и воздействию химических веществ. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей вставка должна быть бело-молочного цвета (слоновая кость).                                                                            

	Требования к материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из полиэтилена низкого давления (ПНД).

	Требования к конструкции изделия
	Вставка должна быть выполнена в форме круга и иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции.  
Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее четырёх штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью.                                                                           

	Требования к геометрическим размерам
	Для обеспечения надежной сборки тактильного указателя, габаритные размеры вставки с учетом замковых креплений должны быть: 
— высота: не более 4 мм;
— диаметр: не более 28 мм.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть бело-молочного цвета (слоновая кость).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Вставка для тактильного конуса D35, бело-молочная — в соответствии с заказанным количеством;
Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
2

