Техническое задание

Арт. 52400-1
Наименование объекта закупки

Стул ученический с регулировкой высоты
Цель закупки 
Оборудование классных помещений с целью обеспечения доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для создания комфортных условий обучения для детей с различными антропометрическими данными.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Стул представляет собой изделие из стального каркаса и фанерного сиденья со спинкой, оборудованное телескопическим механизмом с целью обеспечения наиболее комфортных условий в период эксплуатации, которое позволяет установить и зафиксировать высоту сиденья на нужном расстоянии от пола в диапазоне от 430 до 510 мм. Изделие предназначено для использования учащимися 5–7 ростовых групп. Регулировка высоты позволяет использовать стул как ученику в инвалидном кресле (при пересаживании), так и в комплекте партой.

	Требования к используемым материалам
	С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации каркас должен быть выполнен из стальных профильных труб сечением не менее 20×20×1,5 мм и 25×25×1,5 мм, маркой стали не ниже Ст3. 
Для обеспечения жесткости конструкции и надежного крепления посадочных мест должны использоваться накладки из листовой стали марки Ст08пс толщиной не менее 2,0 мм.
С целью обеспечения антикоррозийной стойкости каркас должен быть окрашен порошково-полимерной краской серо-белого цвета (RAL 9002).
Для обеспечения высокой прочности и долговечности сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм, с обработкой кромок.
В виду тактильной безопасности все торцевые части труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками, а на основании каркаса установлены противоскользящие накладки.

	Требование к конструкции стула
	В виду установки изделия в общественных местах каркас должен быть выполнен в антивандальном исполнении.
Для обеспечения устойчивости изделия каркас должен состоять из двух сварных опор (каждая из горизонтальной и вертикальной трубы) и двух боковин, соединенных между собой горизонтальной вставкой. Вертикальные стойки должны быть оснащены телескопическим механизмом для регулировки положения сиденья.
Для обеспечения эргономичности регулировка высоты должна осуществляться в диапазоне от 430 до 510 мм над уровнем пола с надежной фиксацией в заданном положении.
Для обеспечения надежности и безопасности все соединения должны быть выполнены методом сварки с зачисткой швов.

	Требования к геометрическим размерам
	Общие габаритные размеры стула должны быть:
— высота от уровня пола до сиденья: от 430 до 510 мм (регулируемая);
— высота общая: не менее 767 мм;
— ширина: не менее 390 мм;
— глубина: не менее 450 мм.
Габаритные размеры сиденья:
— ширина: не менее 380 мм;
— глубина: не менее 380 мм.
Размер спинки:
— высота: не менее 170 мм;
— ширина: не менее 380 мм.

	Требования к сварным швам
	Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6.  

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Опора – 2 шт.;
Боковина – 2 шт.;

Вставка – 1 шт.;

Комплект сиденья и спинки – 1 компл.;

Пакет с замком Zip-Lock с элементами крепления – 1 компл.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

