**Техническое задание**

Арт.SPB-11-110

**Наименование объекта закупки**

Пиктограмма «Направление движения» с дублированием информации по системе Брайля.

**Цель закупки**

Информирование о направление пути инвалидов всех категорий и других граждан.

**Описание объекта закупки**

Изделие представляет собой прямоугольную тактильную табличку, изготовленную из ПВХ с нанесением дублирующей информации по системе Брайля.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения длительного срока эксплуатации, табличка изготавливается на основе ПВХ 3мм и имеет защитное покрытие. С целью соблюдения травмобезопасности все края таблички должны быть скошенными на 30гр и обработанными промышленным способом. |
| Требование к конструкции таблички | В виду установки в местах с достаточной проходимостью людей, с целью антивандальной защиты, табличка должна быть: основание из ПВХ толщиной не менее 3 мм, с нанесением глянцевой пленки – (лимонного цвета), на которой должна быть нанесена тактильная информация. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Все тактильные элементы и символы на тактильной табличке приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества. Тактильные элементы не имеют технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру таблички изготовлены монолитным способом и не имеют технологических стыков. Также имеет дублирование информации по системе Брайля. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду того, что табличка размещается на поверхности здания, с целью мобильности и доступности ее габариты должны составлять: высота - не менее 150мм, ширина - не менее 110мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | В целях надежного фиксирования таблички к поверхности здания, крепление производится при помощи двустороннего скотча.  |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Тактильная указательная табличка – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---