**Техническое задание**

Арт. 10512-1

**Наименование объекта закупки**

# Тактильный индикатор из алюминиевого сплава с рифлёной поверхностью ПТ 35х290 (AL+R) I-0

**Цель закупки**

Тактильные индикаторы из алюминиевого сплава с рифлёной поверхностью в виде полос предназначены для обозначения путей движения МГН.

**Описание объекта закупки**

Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Монтаж тактильных индикаторов осуществляется по средствам приклеивания на подготовленную поверхность.

**Общие требования**

Изделие должно обладать высокими износостойкими показателями, легко монтироваться и иметь антискользящее покрытие.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к материалам  | - Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления – алюминий маркой не ниже Д16Т |
| Требования к геометрическим размерам | - В виду планируемой укладки индикатора на керамогранитные плиты размером от 290х290 мм, длина индикатора не должна превышать 290 мм, а ширина 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм (фаска). |
| Требования к конструкции | - Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции.- Для обеспечения противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены синусоидальные выступы высотой не менее 1 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Требования к результатам**

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет