**Техническое задание**

Арт. **10125-3**

**Наименование объекта закупки**

Пандус откидной для входной группы

**Цель закупки**

Оборудование объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

**Описание объекта закупки**

Предназначены для адаптации объектов на которых не предоставляется возможности создания «доступной среды» по нормативам в связи с ограниченным пространством — подъездов жилых домов, узких лестничных маршей.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Рамы пандуса должны быть изготовлены из стали Ст3 толщиной не менее 2 мм с порошковой покраской и оснащены противоскользящей влагоустойчивой лентой. Поперечные направляющие изготавливаются из конструктивной стали толщиной не менее 3 мм. |
| Требование к конструкции пандуса | Рамы пандуса должны быть изготовлены с бортиками безопасности с высотой борта не менее 50 мм, соединены между собой поперечными направляющими из конструктивной стали не менее 3 мм, которые оснащены 2-мя металлическими втулками каждая, изготовленными из стали не ниже Ст3, что позволяет быть пандусу более компактным в сложенном виде. Длина пандуса должна соответствовать лестничному маршу, что обеспечит упор пандуса на каждую ступень, гарантируя надёжность при вертикальной нагрузке весом до 450 кг. |
| Требования к геометрическим размерам | Максимально возможная ширина рельс от 196 мм делает пандусы наиболее универсальными и подходящими для абсолютного большинства моделей колясок. Длина 2000 мм. Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж пандуса к поверхностям. | Для установки данного пандуса петли крепления монтируются по обе стороны лестничного марша и к стене, и к перилам. К каждому пандусу крепится ручка для удобства эксплуатации. В разложенном виде пандус опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распределить нагрузку при использовании, в сложенном виде пандус фиксируется на защелку вдоль перил и стены. Пандус поставляется с безопасными краями — металл на бортах и поперечных направляющих загнут на 1800 |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Противоскользящая лента должна быть жёлтого цвета. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Пандус – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Шпингалет -2 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**