**Техническое задание**

Арт.11303-1

**Наименование объекта закупки**

Переносная зарядная станция для «Радиокласс VERT-FM»

**Цель закупки**

Для зарядки FM-системы «Радиокласс VERT-FM»

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой портативное USB зарядное устройство для FM-системы «Радиокласс VERT-FM» на 16 слотов. Устройство выполнено в ударопрочном корпусе из ABS пластика и оснащено индикацией включения устройства. Также устройство оснащено защитой от короткого замыкания и скачков напряжения, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный период.  |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать возможность одновременной зарядки 16 устройств FM-системы «Радиокласс VERT-FM».Устройство должно обеспечивать защиту батареи заряжаемого устройства. |
| Требования к общему исполнению |  В целях обеспечения уменьшения массы и, как следствие, расходов на транспортировку, эстетичного внешнего вида и обеспечения антивандальных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен промышленным способом из ударопрочного ABS пластика. Цвет – черный. Для выполнения заявленных функций верхняя часть устройства должна быть оснащена USB разъёмами типа А, в количестве не менее 16 шт.С целью информирования о включении устройства, верхняя часть корпуса должна быть оснащена индикатором красного свечения.Задняя часть устройства должна быть оборудована двухпозиционным переключателем, для вкл/выкл устройства и разъемом для подключения устройства к сети питания.В целях предотвращения скольжения устройства на поверхности, нижняя часть корпуса должна быть оснащена резиновыми ножками, в форме полукруга, в количестве не менее 6 шт. |
| Требования к техническим характеристикам |  Выход: USB 5 В, 7 А Вход: адаптер AC 100 - 240 В 50/60 Гц Стандарт источника питания: US, EU, AU, UK Размеры (ВxШxГ): 55x95x183 мм  Вес: 334 г  |
| Требования к подключению в сеть | - В целях обеспечения подключения кейса в сеть, необходимо наличие штепсельной вилки Евро. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Переносная зарядная станция для «Радиокласс VERT-FM» - 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

--