**Техническое задание**

Арт. 10587

**Наименование объекта закупки**

Дозатор сенсорный для жидкого мыла и антисептика, ABS пластик, объем 500 мл, белый

**Цель закупки**

Соблюдение санитарно-гигиенических норм с целью здоровьесбережения всех категорий граждан.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие изготовлено из ударопрочного ABS пластика с полупрозрачной крышкой для возможности контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Для обеспечения удобства пользования людьми с ограничениями по зрению, а также с целью гигиеничности, дозатор оснащен сенсорным датчиком. Предназначен для туалетных комнат малой и средней проходимости. Надежная система подачи жидкого мыла исключает протекание дозатора. |
| Требования к материалам | Для обеспечения длительного срока эксплуатации сенсорный дозатор изготовлен из ударопрочного ABS пластика белого цвета. В верхней части располагается крышка из полупрозрачного затемненного пластика, что обеспечивает возможность регулировать уровень жидкого мыла в изделии. |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения эстетического вида изделие изготавливается из ABS пластика белого цвета, верхняя часть которого из полупрозрачного пластика для удобства контролирования количества жидкого мыла. Для удобства пользования посетителям и людям с ограничениями по здоровью, дозатор оснащен сенсорным датчиком подачи мыла, зона срабатывания датчика должна быть не менее 5 см и не более 10 см. С учетом малой и средней проходимости людей изделие должно быть объемом не менее 500 мл. Питание дозатора от батареек типа АА в количестве не менее 4х штук. |
| Требования к геометрическим размерам | Для установки в санузлах с малой и средней проходимостью габаритные размеры изделия должны быть: высота не менее 107мм, ширина не менее 210 мм, глубина не менее 142 мм. |
| Монтаж сенсорного дозатора | В целях надежного крепления, монтаж производится при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделие должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дозатор сенсорный для жидкого мыла и антисептика, ABS пластик, объем 500 мл, белый – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 1 года

**Особые условия**

---