Техническое задание
Арт. 50177-INFO-2
Наименование объекта закупки
Вывеска для участковых избирательных комиссий, из ПВХ
Цель закупки 
Для оснащения помещений участковых избирательных комиссий информационными вывесками в целях обеспечения доступности и информирования избирателей о месте проведения голосования.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой табличку, выполненную промышленным способом на ПВХ пластике, толщиной 5 мм. Информационное поле выполнено на плёнке и нанесено на ПВХ основу. Табличка имеет 4 монтажных отверстия для крепления на вертикальную поверхность. Номер избирательного участка выполнен как отдельный элемент для самостоятельной маркировки номера участка.

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 5 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. 
Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком.

	Обоснование требований к габаритным размерам
	В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть:
- не менее 300 мм по высоте;

- не менее 800 мм по ширине;

- не менее 5 мм по глубине.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготавливается в полноцветом исполнении по согласованию с заказчиком на этапе утверждения дизайн-макета. Окончательное цветовое решение фиксируется в согласованном макете и изменению не подлежит. 

	Требования к маркировке


	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к результатам


	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Вывеска для участковых избирательных комиссий, из ПВХ – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

