Техническое задание

Арт. 59371

Наименование объекта закупки

Комплект оборудования для оснащения рабочего места для людей с ПОДА и МГН, премиум
Цель закупки 
Для оснащения рабочих мест в целях обеспечения доступности и комфортных условий труда для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения, включая лиц с нарушениями зрения и слуха, в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Комплект оборудования для оснащения рабочего места для людей с ПОДА и МГН, премиум представляет собой готовое комплексное решение, объединяющее специализированную мебель, средства вызова помощи, навигационное и вспомогательное оборудование, а также технические средства реабилитации. Комплект предназначен для создания универсального рабочего пространства, адаптированного для людей с различными категориями ограничений (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха). 
Оборудование позволяет обеспечить комфортный доступ к рабочей поверхности, беспрепятственное передвижение, возможность вызова персонала, информирование о назначении объектов и звуковое дублирование визуальной информации.

	Требования к материалам
	Все элементы оборудования, входящие в комплект, должны быть изготовлены из безопасных материалов, устойчивых к интенсивной эксплуатации:
Металлы:
— Конструкционная сталь марок Ст3, Ст08пс, Ст09г2с — для каркасов, несущих элементов и фланцев;
— Нержавеющая сталь AISI 304 — для корпусов и ответственных элементов;
— Алюминиевые сплавы (АМг2Н2, AL6100) — для настилов и профилей.
Пластики и полимеры:
— АБС-пластик — для корпусов электронных устройств;
— ПВХ (поливинилхлорид) — для тактильных плиток, наклеек и защитных покрытий;
— ПЭТ-А — для информационных табличек;
— Полистирол — для тактильных табличек и декоративных элементов;
— Поликарбонат — для защитных экранов и оптических элементов;
— Оргстекло — для защитных элементов (бортик стола).
Древесные материалы:
— ЛДСП с защитным влагоотталкивающим покрытием — для столешницы.

	Требование к оборудованию
	Комплектация должна включать следующее оборудование:
Специализированная мебель:
— Стол с тактильными зонами, регулировкой высоты столешницы и интегрированными магнитными холдерами, М4 (арт. 50002-4) — 1 шт.
Средства доступа и передвижения:
— Пандус перекатной с безопасными бортиками, 50×600×600 мм (арт. 10117-2) — 1 шт.
Средства вызова помощи:
— Кнопка вызова помощи Тифловызов, антивандальная, сенсорная, нержавеющая сталь с порошковой покраской (арт. 50475-2) — 1 шт.;
— Пиктограмма тактильная, модульная «Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи», с наклонным полем, одинарная, М8 (арт. 50363-08) — 1 шт.
Средства связи и информирования:
— Телефонный аппарат для слабослышащих со встроенной индукционной системой (арт. 51854) — 1 шт.;
— Тифломаркер — устройство для звукового информирования незрячих и слабовидящих (арт. 10826) — 1 шт.
Вспомогательные оптические средства:
— Микроскоп портативный цифровой ПЦМ-(3") (арт. 10937) — 1 шт.
Тактильные средства маркировки:
— Набор наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, жёлтый, 100×350 мм (арт. 10047) — 1 шт.;
— Набор наклеек для маркировки телефона азбукой Брайля, 110×120 мм (арт. 10051) — 1 шт.

	Требования к безопасности
	Оборудование должно быть травмобезопасным: без острых углов, с закруглёнными краями, надёжной фиксацией элементов. Электрические компоненты должны иметь защиту от поражения током и соответствовать требованиям электробезопасности. Используемые материалы должны быть гипоаллергенными и экологически чистыми. Конструкция стола должна обеспечивать устойчивость при нагрузке до 70 кг, пандуса — до 250 кг.

	Требования к монтажу
	Установка оборудования, требующего монтажа (стол, пандус, кнопка вызова, пиктограмма), осуществляется на объекте заказчика согласно инструкциям по монтажу. 
При необходимости поставщик предоставляет консультационную поддержку по размещению оборудования.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стол с регулировкой высоты столешницы, М4 — 1 шт.;

Перекатной пандус 600х600x50мм — 1 шт.;

Тактильные наклейки 100x350мм — 1 шт.;

Тактильные наклейки 110x120мм — 1 шт.;

Телефон для слабослышащих, с индукционной системой — 1 шт.;

Кнопка помощи Тифловызов, антивандальная, сенсорн, сталь — 1 шт.;

Пиктограмма тактильная, модульная, с наклонным полем, М8 — 1 шт.;

Тифломаркер — 1 шт.;

Микроскоп портативный цифровой ПЦМ-(3") — 1 шт.;

Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
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