**Техническое задание**

Арт. 10014-Р

**Наименование объекта закупки**

Крепление для пиктограмм на трубу д25 мм

**Цель закупки**

Размещение информационных указателей в любом доступном месте в помещении.

**Описание объекта закупки**

Крепление представляет собой несколько полей из ПВХ пластика, которые крепятся к стойке при помощи скоб и болтов. На пластиковое поле крепятся информационные таблички или пиктограммы.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик поле для крепления информации должно быть изготовлено из ПВХ пластика, толщиной не менее 10 мм. |
| Требование к конструкции крепления | С целью обеспечения, достаточного места расположения информации, размер поля должен быть не менее 100х100 мм. Крепление поля к трубе стойки должно быть произведено при помощи металлической скобы R60. С целью надежного крепления скобы к полю, должны использовать болты М4.  С целью безопасности все края поля из ПВХ должны быть обработаны, а угла скруглены. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения размещения информации размеры поля должны быть не менее 100х100 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия осуществляется по средствам установки в любом месте на горизонтальную поверхность. |
| Комплектация | Крепление для информации – кол-во в соответствии с заказом |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---